# Tabuľka kompatibility viacstupňového programu s nástrojom

Dostupnosť stupňov, monitorov a obmedzení závisí od nainštalovanej licencii na ovládači.

Nižšie uvedená tabuľka uvádza, ktoré stupne, monitory a obmedzenia sú k dispozícii pre rôzne nástroje.

Podporované nástroje | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (nízke napätie) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
PF6000-Handheld | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X
PF6000-StepSync | - | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
PF6000-Fixtured | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -

Typ stupňa | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (nízke napätie) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Utiahnuť do uhla | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Utiahnuť na moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Utiahnuť do pustenia spúšťača | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Utiahnuť na moment + uhol | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Utiahnuť na moment A uhol | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Utiahnuť na DynaTork | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Čakajte | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Uvoľnenie objímky | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Spustiť až do digitálneho vstupu | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | - | -
Utiahnuť na moment alebo uhol | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Uvoľniť do uhla | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Uvoľniť na uťahovací moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Uvoľniť do pustenia spúšťača | X | X | X | X | X | X | - | - | X* | - | - | -
Rezanie závitov na moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Bod synchronizácie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X## | - | -
Zapojený | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Zaskrutkovanie | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Utiahnuť do poddajnosti | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Utiahnuť do poddajnosti M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Externý výsledok | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X** | - | X
Spojka | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Uvoľnenie spojky | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | -
Mechatronický kľúč (MWR) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Kalibrácia momentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Výroba kľúča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Kvalita kľúča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Monitory (Hodnotené na konci stupňa) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (nízke napätie) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Čas | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Uhol | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Maximálny uťahovací moment | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Moment vypnutia | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Odchýlka miery uťahovacieho momentu | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Uhol po reze závitu | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Vrcholový moment po reze závitu | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Moment v uhlovom okne | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Vysoký uťahovací moment po zobrazení | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Nízky uťahovací moment po zobrazení | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Uhol z poddajnosti | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Detekcia skĺznutia | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Prevažujúci moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Prúd vypnutia | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Kliknutie | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | -
Kalibrácia momentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X# | - | -
Detekcia uvoľnenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

Obmedzenia (okamžité zastavenie) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (nízke napätie) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Maximálny moment | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Maximálny uhol | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Maximálny čas | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Krížový závit | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Gradient momentu | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Zrušenie momentu - proces regulovania momentu | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Zrušenie momentu - proces regulovania uhla | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Moment vs. Súčasná odchýlka | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | - | -
Moment v uhlovom okne | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - | -
Rehit | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X### | - | -

Typ monitora programu (vyhodnotiť na konci programu) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (nízke napätie) | BCV-RE/BCP-RE | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Uhol monitora programu | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X*** | - | -

Typ obmedzenia programu (okamžité zastavenie) | ES | ST | STR | IXB | SR | SL (nízke napätie) | BCX | MWR | STB | QST | STW | Externý nástroj
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Vysoký moment obmedzenia programu | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | -
Vysoký čas obmedzenia programu | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | -

* Nástroj STB sa má povoliť na stupeň Uvoľniť do pustenia spúšťača/Utiahnuť do pustenia spúšťača iba vo viacstupňovom programe uvoľnenia/uťahovania.

** Externý výsledok nie je podporovaný v systéme PF6000-Fixtured/StepSync.

*** Uhol monitora programu nie je podporovaný v systéme PF6000-Fixtured/StepSync.

# Podporované iba systémom PF6000-Fixtured.

## Podporované iba systémom PF6000-Fixtured a PF6000-StepSync.

###　Nepodporované systémom PF6000-Fixtured.