# Avvio graduale

Durante l’Avvio graduale, è possibile definire la velocità, la coppia massima e l'angolo di rotazione per agevolare l’inserimento della vite nel filetto e per prevenire uno spostamento brusco dello strumento dalla sua posizione quando viene premuto il grilletto dello strumento.

Nome parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Avvio graduale | Consente di impostare la velocità dell'utensile, l'angolo e la coppia massima per facilitare l'innesto della vite nel filetto. Off: L'avvio graduale è disattivato. On: L'avvio graduale è attivato. | On
Velocità | Indica la velocità durante l'avvio graduale. | 35 rpm
Angolo | Indica l'angolo di rotazione del gambo della vite per innestarsi nel filetto. | 90°
Coppia massima | Indica il limite superiore della coppia esercitata durante l'avvio graduale. Se la Coppia max è superata il serraggio viene interrotto, generando un messaggio di errore. Il serraggio verrà considerato NOK (non OK). | 1,25 Nm