# Monitoraggio dei segnali digitali

Nella modalità diagnostica è possibile monitorare tutti i segnali trasmessi a e verso la logica interna del controller. Un rubinetto del segnale è collegato nel modulo di diagnostica e gli stati del segnale sono visualizzati sull'interfaccia grafica web o sull'interfaccia grafica del controller.

A | Stato interno del controller e funzioni logiche
B | Percorso del segnale di uscita digitale
C | Percorso del segnale di ingresso digitale
D | Modulo di diagnostica
E | Interfaccia utente
F | Rubinetto del segnale in uscita
G | Rubinetto del segnale in ingresso