# 빠른 시작 가이드

시스템 개요를 더 잘 만들기 위해 이 설명에서는 시스템을 사용해서 시작할 때 필요한 여러 단계를 조금 더 살펴 볼 것입니다.

이 섹션은 시스템의 모든 기능을 다루지는 않지만, 대신 가장 기초적인 기능에 중점을 둘 것입니다.

1. 어떤 유형의 공구를 사용할지 결정하세요. 사용되는 공구 종류는 조임 전략의 가능 여부에 영향을 미칩니다.

2. 공구의 주된 목적은 조임을 수행하는 것입니다. 이 작업은 조임의 모든 관련 매개변수, 예를 들어 목표 각도 및 목표 토크를 포함하는 조임 프로그램을 정의함으로써 수행됩니다.

3. 하나 또는 여러 개의 조임 프로그램은 조임 프로그램 시리즈로 작동하는 배치 시퀀스에 추가할 수 있습니다. 배치 시퀀스는 예를 들어, 조임 프로그램으로 하는 조임의 특정 횟수 또는 다른 조임 프로그램의 시퀀스일 수 있습니다.

4. 가상 스테이션을 생성하고 공구를 가상 스테이션에 할당하세요. 가상 스테이션은 컨트롤러와 공구 간에 인터페이스로서의 역할을 하는데, 여러 공구를 하나의 물리적 컨트롤러에 연결할 수 있도록 합니다. 공구 하나만 컨트롤러에 연결되어 있는 경우라도 가상 스테이션이 필요합니다.

5. 작업을 가상 스테이션에 할당하세요. 작업은 조임 프로그램, 배치 시퀀스 또는 지정된 디지털 입력(예를 들어, 바코드 스캐너에서)일 수 있습니다. 스테이션에 할당된 공구는 이제 작업을 수행할 수 있습니다.