1. Power Focus 6000
2. Configuration
3. Utiliser l'onglet Coffret
4. StepSync
5. Signaux StepSync
6. Signaux de sortie : Sous-signaux
7. État du canal matériel - 81 : Sous-signaux
8. Erreur de tension de l’entraînement

# Erreur de tension de l’entraînement

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_VOLTAGE_ERROR

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1