# Uťahovanie StepSync

Jediné možné sprísňovacie programy, ktoré sa používajú v spojení s programom StepSync, sú viackrokové programy na uťahovanie. Na synchronizáciu medzi nástrojmi v nastaveniach sa používajú body synchronizácie. V týchto bodoch budú nástroje čakať jeden na druhý, a potom pokračovať v ďalšom kroku viackrokového programu na uťahovanie. Upozorňujeme, že priradenie programov na uťahovanie rôznym nástrojom sa môže uskutočniť iba v aplikácii ToolsTalk 2.

Príklad viackrokového programu na uťahovanie pri StepSync

A | Bod synchronizácie

Program na uťahovanie môže obsahovať maximálne 10 krokov (nezahŕňa synchronizačné body).

Dostupné kroky

- Utiahnuť do uhla

- Utiahnuť na moment

- Utiahnuť na moment a uhol

- Utiahnuť na DynaTork

- Čakajte

- Uvoľnenie objímky

- Utiahnuť na moment alebo uhol

- Uvoľniť do uhla

- Uvoľniť na uťahovací moment

- Zaskrutkovanie

- Utiahnuť do poddajnosti M2

- Utiahnuť do poddajnosti

- Utiahnuť na moment a uhol

- Rezanie závitov na moment

- Zapojený

Dostupné monitory

- Uhol

- Maximálny uťahovací moment

- Moment vypnutia

- Miera uťahovacieho momentu a odchýlka

- Moment v uhlovom okne

- Vysoký uťahovací moment po zobrazení

- Strata uťahovacieho momentu po zobrazení

- Uhol z poddajnosti (Angle from Yield)

- Prevažujúci uťahovací moment

- Prúd vypnutia

- Uhol po reze závitu

- Vrcholový moment po reze závitu

- Detekcia sklznutia

- Čas

Dostupné obmedzenia stupňov

- Maximálny moment

- Maximálny uhol

- Krížový závit

- Zrušenie uťahovacieho momentu (Rescinding Torque)

- Gradient momentu

- Moment v uhlovom zobrazení

- Moment v porovnaní so súčasnou odchýlkou

Správa nepodarkov

Ak dôjde k zlyhaniu | Popis
Všetko ukončiť | Všetky kanály ukončia uťahovanie a nahlásia stav NOK. Uťahovanie, ktoré nemalo samo o sebe chybu, nahlási doplňujúce informácie Ukončené inou skrutkou.
Pokračovať OK | Nesprávne kanály ukončia uťahovanie so stavom NOK. Zostávajúce kanály budú pokračovať s ostatným programom na uťahovanie.