# Ajustes de trayectoria

Cuando la configuración de trayectoria se ha habilitado en el nivel de programa, la resolución de trayectoria se puede configurar en el nivel de etapa. La configuración de Ajustes de trayectoria define cómo se debe realizar el muestreo en cada etapa específica.

Con este registro de trayectoria, las tasas de muestreo no son las mismas en todas las etapas, sino que la tasa de muestreo dependerá de la configuración en cada etapa. Esto significa que en cada etapa la trayectoria se dividirá en un trazo.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Ajustes de trayectoria | Programa: Utilice los ajustes definidos en el nivel de programa. Manual: Se usará el tipo de muestra de trayectoria del nivel de programa, es decir, tiempo o ángulo. El uso de una tasa de muestreo diferente anulará el ajuste del nivel de programa.
Tiempo de muestra | Elija el tiempo de muestra de la lista desplegable (0,25 - 1000 ms).
Ángulo de muestra | Elija el ángulo de muestra de la lista desplegable (0,25 - 20º).

El número máximo de muestras en una trayectoria es de 4096. Si un apriete produce más de 4096 muestras, se realizará un proceso de reducción de la velocidad de muestreo. Un proceso de reducción de la velocidad de muestreo se basa en retirar cada segundo una muestra de trayectoria de todo el apriete y seguir con el registro con la mitad de la resolución. Este proceso se repite cada vez que se alcanza el límite de 4096 muestras. Dado que el proceso de reducción de la velocidad del muestreo se realiza para todas las etapas, la relación entre las etapas permanece la misma.

Canal de trayectoria | Nota
--- | ---
Par de apriete | Disponible para todas las herramientas equipadas con un transductor de par.
Ángulo | Disponible para todas las herramientas.
Velocidad | Disponible para todas las herramientas.
Par secundario | Solo disponible para herramientas con dos transductores de par.
Ángulo secundario | Solo disponible para herramientas con dos transductores de ángulo.
Intensidad | Disponible para todas las herramientas.
Gradiente | Disponible si alguna etapa/restricción/monitor produce los valores de gradiente.

Información relevante

- Ajustes para un programa multietapa