# Ställa in en Väljare 6 via Ethernetkabel/trådlös

Väljare 6 huvudöversikt

Väljare framifrån

A | Hållare för hylsa eller bit
B | Indikatorlysdioder för position
C | Dekalområde
D | Monteringshål i varje hörn
E | Serviceport
F | Lysdiod för batteristatus (endast tillgängligt på trådlösa versioner)
G | WLAN-status LED (tillgängligt på vissa väljare)
H | Batteri (endast tillgängligt på trådlösa versioner)
I | Mobilitetsmodul (endast tillgängligt på trådlösa versioner)

Väljare 6 anslutningsöversikt

Väljare underifrån

A | Kontaktskydd
B | Extern likström in; Kycon (DC DIN) kontakt
C | Ethernet in, nedströms anslutning; M12 D-kodad honkontakt
D | Väljarens baksida
E | Digital in- och utgångsanslutning
F | Ethernet ut, nedströms anslutning; M12 D-kodad honkontakt
G | Batteri

Väljare 6 serviceport översikt

Servicegränssnitt

A | RJ45 Serviceport
B | RBU-fack
C | Funktionsknapp

Allmän inställning

1. På styrenheten, gå till Inställningar > Nätverk och kontrollera IP-adressen under Fabriksethernet-porten, (krävs endast när du ställer in via trådlös anslutning).

2. Öppna väljarens servicelucka. Luckan hålls fast med en 2 mm insexskruv.

3. Anslut en Ethernet-kabel mellan en dator och RJ-45-kontakten i servicegränssnittet.

4. Se till att väljaren har ström, antingen genom PoE, genom en extern strömkälla eller med batteri.

5. Öppna ett webbläsarfönster i datorn.

6. Skriv in webbadressen 169.251.1.1 och tryck på knappen Enter. Webbservern i väljaren kommer att svara och visa väljarens webbgränssnitt.

7. Välj Inställningar i den vänstra navigeringen (detta väljs som standard) Arbetsutrymmet i Inställningar visar konfigurationsmenyerna och är uppdelat i fem olika inställningar: Grundläggande inställningar, Serviceport, Ethernet in, WLAN, och POWER FOCUS 6000..

8. I avsnittet Ethernet in, välj Externt läge På eller Av för den LED-kontrollkälla som önskas.

9. Nästa steg i inställningen beror på hur hylsväljaren kommer att anslutas till styrenheten (Ethernet-kabel direkt till styrenheten (standard), Ethernet-kabel till fabriksnätet eller trådlöst till fabriksnätverk). Se instruktionerna nedan för din inställning.

Ställa in hylsväljare - Ethernet kabelansluten till styrenheten (standard)

1. Ethernet-portar (RJ45) för kopplingsanordningar och styrenheter i kedjekoppling finns endast i nyare PF6-modeller. För att ansluta Väljaren 6 via Ethernet-kabel till äldre styrenhetsmodeller, bör en adapterkabel användas för att ansluta Ethernet-kabeln till styrenheternas COM PORT.

2. I avsnittet Ethernet In, välj PF6000 (standard) i Ansluten till rullgardin.

3. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

4. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

5. Stäng servieporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)

Ställa in Väljare – kabelansluten till fabriksnätet

1. I avsnittet Ethernet In, välj Fabriksnät från Ansluten till rullgardin.

2. Välj DHCP På eller Av för dynamisk eller statisk IP-adresskonfiguration. Om det krävs en statisk IP-adress i IP-adressfältet, anger du IP-adressen för hylsväljaren.

3. I PF6000-avsnittet, ange styrenhet-IP-adressen (se ovan) för den styrenhet som väljaren kommer att anslutas till.

4. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

5. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

6. Stäng servieporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)

Ställa in hylsväljare – kabelansluten till fabriksnätet

1. I avsnittet Ethernet In, välj Fabriksnät från Ansluten till rullgardin.

2. I WLAN-avsnittet, fyll i följande parametrar:

   - Aktivera: ställ in radioknapp på JA

   - SSID: fyll i SSID-namnet på hylsväljaren

   - Lösenord: fyll i lösenordet för det trådlösa nätverket som ska anslutas till

   - Krypteringstyp: välj rätt typ av kryptering för det trådlösa nätverket (WPA-PSK, or WPA2-PSK, EAP-TLS)

3. I PF6000-avsnittet, ange styrenhet-IP-adressen (se ovan) för den styrenhet som väljaren kommer att anslutas till.

4. Klicka på Spara-knappen högst upp till höger i arbetsutrymmet.

5. Ta bort ethernet-kabeln från serviceporten.

6. Stäng servieporten med luckan och säkra den med låsskruven.

   Hylsväljaren visar sig i listan Anslutna tillbehör (Virtuell station > Tillbehör > Välja tillbehör > Hylsväljare)