# Uvoľnenie skrutky

Nastavením parametrov uvoľnenia môžete regulovať správanie uvoľnenia počas stanoveného programu uťahovania. Stanovte rýchlosť a moment uťahovania, aby ste sa uistili, že sa skrutka odskrutkuje podľa potreby tak, aby sa nezlomil závit, bez ohľadu na to, aký nástroj používate.

Uvoľnenie je považované za OK, keď sa dosiahne Moment vytiahnutia. Skrutka však pravdepodobne nebude úplne vytiahnutá. Skrutku by teraz malo byť možné otočiť použitím nízkeho moment a rýchlosť sa môže znížiť. Operátor bude musieť pokračovať s uvoľnením, kým sa nebude považovať za ukončené.

Názov parametru | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Detekčný uťahovací moment | Minimálny moment nevyhnutný na začiatok vykonávania operácie uvoľnenia a produkciu výsledkov uvoľnenia. | 7% MaxMomentNástroja
Moment vytiahnutia | Keď hodnota momentu spadne pod Moment vytiahnutia, uvoľnenie sa považuje za OK. Poznámka! V závislosti od variácie v dĺžke skrutky, systém nemôže určiť, kedy bola skrutka úplne vytiahnutá. Rozhodnutie je na operátorovi. | 3.5% MaxMomentNástroja
Rýchlosť uvoľnenia | Rýchlosť uvoľnenia dostanete dosiahnutím momentu vytiahnutia. | MaxRýchlosťNástroja