# Winkel-Toleranzen Einschraubstufe

Dank der Überwachung des Rotationswinkels während des Eindrehens können Fehler wie fehlende Unterlegscheiben oder Schrauben mit falscher Gewindegröße oder -länge erkannt werden. So würden beispielsweise zu lange Gewinde einen größeren Drehwinkel erfordern, damit die Schraube den Fügepunkt erreicht.

Parameter | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Winkel-Toleranzen Einschraubstufe | Aktiviert Winkel-Toleranzen für die Einschraubphase. Die Winkel-Toleranzen werden im Verhältnis dazu eingestellt, wann der Startknopf am Werkzeug gedrückt oder ein spezifisches Drehmoment erreicht wird. Winkel-Toleranzen werden während der Selftap-Funktion (wenn diese aktiviert ist) nicht geprüft. Aus: Keine Grenzwerteinstellung. Vom Auslöser:Das System beginnt mit der Überwachung des Anziehwinkels, sobald der Werkzeugauslöser gedrückt wurde und meldet, dass die Winkelgrenzwerte nicht eingehalten wurden. Ab Drehmoment: Das System beginnt mit der Überwachung des Anziehwinkels von einem spezifizierten <From torque> Wert aus und erstattet Bericht, wenn gegen die Winkelgrenzen verstoßen wird. | Aus
<From torque> | Drehmomentwert, von dem Winkel-Toleranzen für die Einschraubphase eingestellt werden. | 10 % des Sollmoments
Einschraubwinkel min. | Winkelwert für untere Drehwinkelgrenze ab Startpunkt. | 100°
Einschraubwinkel max. | Winkelwert für obere Drehwinkelgrenze ab Startpunkt. | 1000°
Min-Zeit | Mindestzeit (in Millisekunden) für die Stufe. Gemessen ab dem Beginn der Stufe. | 10 ms
Max-Zeit | Höchstzeit (in Millisekunden) für die Stufe. Gemessen ab dem Beginn der Stufe. | 5000 ms