# Déclenchement du mode manuel

Le mode manuel peut être activé par un commutateur ou un système externe. Par exemple (voir ci-après), on pourra configurer un bouton sur un panneau de commande pour l'activation du mode manuel.

1. Aller dans le menu Configurations et choisir Panneau de commande dans la navigation sur la gauche.

2. S'il n'existe aucune configuration de panneau de commande, cliquer sur l'icône plusen haut à droite de l'espace de travail. Dans le cas contraire, passer à l'étape suivante.

3. Dans la configuration que l'on souhaite modifier, cliquer sur Modifier.

4. Dans la fenêtre de configuration du panneau de commande, cliquer sur la position voulue [A,B,C,D,E,F,G,I] pour la configurer.

5. Dans la fenêtre de configuration des positions, cliquer sur la liste des composants. Dans la liste, cliquer sur Commutateur à clé unidirectionnel.

6. Cliquer sur la liste des signaux. Dans la liste, choisir le mode manuel (utiliser les touches fléchées pour naviguer dans la liste si nécessaire).

7. Fermer la fenêtre de configuration des positions.

Si l’utilisateur doit être averti que le système est entré ou sorti du mode manuel, les événements respectifs 4070 et 4071 doivent être configurés.

Informations pertinentes

- Configuration des évènements