# Tillbehörsinställning

Tillbehörsinställningen gör det möjligt att kompensera för verktygets fronttillbehör. Denna kompensering kan göras för varje åtdragningsprogram.

En operatör kan byta ett tillbehör med strömmen på och sedan välja ett åtdragningsprogram som är kalibrerat för det specifika tillbehöret.

Tillbehörskalibrering är tillgänglig för alla konventionella strategier utom för STwrench.

1. I Åtdragningsprograminställningar, ställ in Tillbehörskalibrering aktiverad på Ja

2. Klicka på Åtdragningsparametrar > Redigera

3. Klicka på startsteget.

4. Under Tillbehörskalibrering, ställ in Använda tillbehörskalibrering på Ja

5. Ställ in de nödvändiga parametrarna för Utväxlingsförhållande och Effektivitetskalibrering (se tabell nedan).

Parametrar för tillbehörskalibrering
Tillbehör, kalibrering | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Tillbehör, utväxlingsförhållande | Tillbehör, utväxlingsförhållande behövs för att kompensera vinkeln. Minimum: 0.5 Maximum: 3.6 Hylsans rotationshastighet = Verktygshastighet / utväxlingsförhållande | 1.0
Effektivitetskalibrering | Tillbehörsutväxlingsförhållande kombinerat med Effektivitetskalibrering behövs för att kompensera momentet. Minimum: 0.5 Maximum: 1.0 Till exempel betyder 0,9, 10 % effektivitetsförlust. | 1.0