# IO generico 2: 51

Input/Output 2 utilizzato per Open Protocol.

Nome in SoftPLC: GENERIC_IO_2

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Stato | Intero | 1 | 8

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: TRUE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: TRUE

- Selettore ST: TRUE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: TRUE

- Espansore I/O: TRUE