# Calibración de herramienta

La calibración de la herramienta se utiliza para controlar la idoneidad con la que una herramienta se corresponde con un transductor de referencia.

El valor de calibración almacenado en la memoria de la herramienta se utiliza para ajustar el valor de par suministrado por el transductor de par de la herramienta, para que el valor de par correcto se muestre en el controlador. El controlador muestra la fecha en la que la herramienta se calibró por última vez.

Parámetros de calibración
Campo | Descripción
--- | ---
Última calibración | Fecha y hora en la que se realizó la última calibración.
Valor de calibración | Valor de par de referencia para la calibración.
Próxima fecha de calibración | Fecha en la que será necesario realizar la siguiente calibración de la herramienta.

En esta sección

- Preparar la calibración
- Calibración de la herramienta
- Calibrar una herramienta con un STa6000 o STpad