# Senast mottagna identifieringssträng – 187

Sätts direkt när en identifiering har mottagits i arbetsuppgiften.
Vid källbatchsträng sätts den vid varje avläsning o avläsningsprocessen, så den ändras för varje avläsning och skickas även om den inte har en överensstämmande längd.
Strängen som anges är i råformat och inte bara ”sparade positioner” i strängen.
För övriga arbetsuppgifter är denna signal lik signalen Aktiv identifieringssträng.

Namn i SoftPLC: LAST_RECEIVED_ID_STRING

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Relevant information

- Aktiv identifieringssträng – 186

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT