# Open-end-inställning

Kalibreringsfunktion finns för verktyg med GFA (Gear Front Attachment) och öppen ände.
Funktionen beräknar den verkliga utväxlingen för både verktyget och förlängningen kombinerat, och sparar värdena till verktyget.
Kalibreringen tar cirka två (2) minuter att utföra.

När kalibreringen för öppen ände är klar måste verktyget kalibreras med förlängningen monterad.

## Utföra open-end-inställning

1. Gå till startvyn och välj fliken Verktyg. Välj sedan verktyget som ska kalibreras och gå till Open End-inställning.

2. Välj Utför, och tryck sedan på verktygets tryckreglage.

3. Följ anvisningarna på skärmen och fortsätt att trycka på verktygets startknapp tills kalibreringen är klar.

   - Om kalibreringen av öppen ände lyckades visas en OK-händelse.

   - Om kalibreringen av Open End inte lyckades, om eller verktygets tryckreglage släpptes innan kalibreringen avslutades, visas NOK.