# Impostazione della traccia

Quando la configurazione della traccia è abilitata sul livello di programma, la risoluzione della traccia può essere configurata sul livello di fase. L'impostazione della traccia definisce il modo in cui il campionamento deve essere eseguito in ogni fase specifica.

Con questa registrazione di tracce la frequenza di campionamento non è uguale in ogni fase, la frequenza di campionamento dipende dalla configurazione di ogni fase. Ciò significa che la traccia è suddivisa in una traccia per ogni fase.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Impostazione della traccia | Programma: Utilizzo delle impostazioni come descritto nel livello di programma. Manuale: Sarà utilizzato il tipo di campione della traccia dal livello di programma, cioè Tempo o angolo. Se si usa una diversa frequenza di campionamento, ciò sovrascriverà l'impostazione sul livello di programma.
Tempo del campione | Scegliere il tempo del campione dall'elenco a discesa (0,25 - 1000 ms).
Angolo del campione | Scegliere l'angolo del campione dall'elenco a discesa (0,25 - 20 gradi).

Il numero massimo di campioni in una traccia è di 4096. Se un serraggio produce più di 4096 campioni si verificherà un processo di sottocampionamento. Un processo di sottocampionamento rimuove dall'intero serraggio ogni secondo campione della traccia e continua a registrare con metà risoluzione. Questo processo si ripete ogni volta che viene raggiunto il limite di 4096 del campione. Dato che il processo di sottocampionamento viene eseguito per tutte le fasi, la relazione tra fasi è la stessa.

Canale della traccia | Nota
--- | ---
Coppia | Disponibile per tutti gli utensili dotati di un trasduttore di coppia.
Angolo | Disponibile per tutti gli utensili.
Velocità | Disponibile per tutti gli utensili.
Coppia Secondo | Disponibile solo per gli utensili con due trasduttori di coppia.
Angolo Secondo | Disponibile solo per utensili con due trasduttori d'angolo.
Corrente | Disponibile per tutti gli utensili.
Gradiente | Disponibile se una fase/restrizione/un monitoraggio produce i valori del gradiente.

Informazioni pertinenti

- Impostazioni per un programma multistep