# Configurer la fenêtre Accessoires dans un Poste de travail virtuel

L'entrée Bus de terrain de l'IGU présente le mappage de bus de terrain affecté au coffret.

Pour analyser la configuration du bus de terrain, cliquer sur Exécuter dans le champ de diagnostic du mappage de bus de terrain. Pour en savoir plus sur l'outil de diagnostic, consulter le paragraphe Poste de travail virtuel - accessoires dans ce chapitre.

Tools Talk 2 est nécessaire pour configurer les mappages du bus de terrain.

Poste de travail virtuel - bus de terrain