# Programma di serraggio a impulso

## Start (Avvio)

Durante la fase iniziale, lo strumento ruota a una velocità senza impulsi.

Nome parametro | Descrizione
--- | ---
Avvio graduale | Consente di impostare la velocità dell'utensile, l'angolo e la coppia massima per facilitare l'innesto del bullone nel filetto. Selezionata con tasti di opzione. Off: L'avvio graduale è disattivato. On: L'avvio graduale è attivato.
Velocità | Definisce la velocità durante l'avvio graduale.
Ora | Definisce la durata dell'Avvio graduale.
Angolo | Indica l'angolo target di rotazione del gambo del bullone per innestarsi nel filetto.
Coppia massima | Definisce il limite di coppia superiore durante l'avvio graduale. Se la Coppia max viene superata, il serraggio è considerato NOK.
Rilevamento riserraggio | All'inizio: Termina il serraggio immediatamente quando viene rilevata una vite/bullone già serrati. Il serraggio verrà considerato come NOK (non OK). Richiede l'attivazione dell' Avvio graduale. Completo: Anche se vengono rilevati una vite/bullone già avvitati, il serraggio non viene concluso fino all'esecuzione di tutte le fasi di serraggio. Il serraggio verrà considerato come NOK (non OK). Per effettuare un rilevamento riserraggio quando non è attivato Avvio graduale usare l'opzione Rilevamento riserraggio completo . L'opzione Rilevamento riserraggio completo non fa terminare il serraggio fino a quando non sono state eseguite tutte le fasi di serraggio.Il serraggio verrà considerato un riserraggio se la velocità non raggiunge un valore pari alla metà della velocità di avvitamento (verrà indicato un errore di riserraggio). Off: Non verrà eseguito il rilevamento del riserraggio. Combinazione Avvio graduale = Off e Riserraggio = precoce non consentita
Positivo | La compensazione TrueAngle può rilevare la rotazione dello strumento ed effettuare le compensazioni dell'angolo entro i limiti impostati.
Negativo | La compensazione TrueAngle può rilevare la rotazione dello strumento ed effettuare le compensazioni dell'angolo entro i limiti impostati.
Utilizza messa a punto accessorio | La regolazione dell'accessorio è selezionata da tasti di opzione.
Rapporto di riduzione | Velocità di rotazione attacco = velocità strumento/rapporto di trasmissione.
Messa a punto efficienza | Per esempio, 0,9 significa una perdita di efficienza del 10%.

## Avvitamento

Durante l'avvitamento, lo strumento può utilizzare la modalità di velocità, con una velocità del motore costante, o la modalità a impulsi. La selezione viene effettuata in base alla coppia incontrata e al limite di coppia indicato nella configurazione.

Nome parametro | Descrizione
--- | ---
Velocità avvitatura elevata | La fase di avvitatura può essere effettuata ad alta velocità per ridurre la durata senza eccedere. Tale risultato viene ottenuto lasciando funzionare lo strumento a maggiore velocità per una lunghezza dell'angolo specificata. Una volta raggiunto l'angolo, la velocità verrà ridotta secondo il valore specificato nel parametro Velocità di avvitatura . Disponibile solo per gli strumenti SRB. Lunghezza: 3600° predefinito, max. 99999° Velocità: Velocità max strumento dev'essere maggiore della Velocità di avvitatura (giri/min.).
Velocità di avvitatura | La velocità di avvitatura può essere impostata come Max o Manuale. Se la Velocità di avvitatura è impostata come Manuale; inserire la velocità dello strumento in giri/min.
Limiti angolo di avvitamento | Off: L'opzione Limiti dell'angolo di avvitatura è disattivata. Dal grilletto: L'opzione Limiti angolo di avvitatura è attiva. Il sistema comincia a monitorare l'angolo di serraggio non appena viene premuto il grilletto dell'utensile e informa se sono stati violati i limiti dell'angolo. Dalla coppia: L'opzione Limiti angolo di avvitatura è attiva. Il sistema comincia a monitorare l'angolo di serraggio dal valore di coppia specificato e informa se i limiti dell'angolo sono violati.
Coppia di monitoraggio angolo di avvitamento | Il valore di coppia da dove sono impostati i limiti dell'angolo di avvitamento.
Angolo min. | Valore dell'angolo per il limite dell'angolo inferiore dal punto di avvio.
Angolo max. | Valore dell'angolo per il limite dell'angolo superiore dal punto di avvio.
Tempo min | Durata minima della fase.
Tempo max | Durata massima della fase.
Limiti di impulsi dell'avvitamento | Selezionato da menu di collegamento rapido: Off: l'opzione Limiti impulsi di avvitamento è disattivata. Dal grilletto: L'opzione Limiti impulsi di avvitatura è attiva. Il sistema comincia a monitorare gli impulsi non appena viene premuto il grilletto dello strumento e informa se sono stati violati i limiti dell'impulso. Dalla coppia: L'opzione Limiti impulsi di avvitatura è attiva. Il sistema comincia a monitorare gli impulsi dal valore di coppia specificato e informa se i limiti dell'impulso sono violati.
Coppia di monitoraggio impulso di avvitamento | Il valore di coppia da dove comincia il monitoraggio dei limiti dell'angolo di avvitamento. Il valore dev'essere impostato su un valore superiore rispetto alla Coppia continua max.
Impulsi min | Numero minimo di impulsi per raggiungere il valore di coppia avvitamento completo.
Impulsi max | Numero massimo di impulsi per raggiungere il valore di coppia avvitamento completo.
Coppia avvitamento completato | Determina il valore di coppia per quando viene raggiunto il punto sottotesta e l'avvitamento è stato completato. Il programma procede con il serraggio e inizia la modalità a impulsi, se non già fatto durante l'avvitamento.

## Tempo di

Nome parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia target | Coppia finale per il serraggio.
Energia dell'impulso | L'energia dell'impulso fornita nell'impulso di azione viene espressa in percentuale dell'energia massima che lo strumento può fornire con ciascun impulso.
Fattore sintonizzazione forza di reazione | L'energia fornita dallo strumento espressa in percentuale. Il fattore di conservazione della forza di messa a punto si basa sull'energia dell'azione e comporta una reazione confortevole.
Fattore di correlazione coppia residua | Il fattore di Correlazione della coppia residua è simile a una calibrazione e regola tra la coppia dinamica, misurata nello strumento elettrico, e la coppia residua, misurata da uno strumento di controllo.
Limiti di coppia | I limiti possono essere selezionati Automaticamente o Manualmente .
Coppia minima | Coppia minima della fase.
Coppia massima | Coppia massima della fase.
Limiti di angolo | Disattivato:l'opzioneLimiti dell'angolo è disattivata. Dall'avvitamento completo: L'opzioneLimiti dell'angolo è Attivata. Il sistema comincia a monitorare l'angolo di serraggio non appena si raggiunge l'avvitamento completo e informa se sono stati violati i limiti dell'angolo. Dalla coppia: L'opzione Limiti angolo di avvitatura è Attiva. Il sistema comincia a monitorare l'angolo di serraggio dal valore di coppia specificato e informa se i limiti dell'angolo sono violati.
Coppia di monitoraggio angolo di avvitamento | Il valore di coppia da dove inizia il monitoraggio dei limiti dell'angolo di avvitamento.
Angolo min. | Valore dell'angolo per il limite dell'angolo inferiore dal punto di avvio.
Angolo max. | Valore dell'angolo per il limite dell'angolo superiore dal punto di avvio.
Tempo min | Durata minima della fase.
Tempo max | Durata massima della fase.
Limiti impulsi | Off: Nessun monitoraggio limite impulso. Dall'avvitamento completo: Il monitoraggio inizia al raggiungimento della Coppia di avvitamento completo. Dalla coppia: Il monitoraggio ha inizio quando si raggiunge il valore di coppia specificato.
Coppia di monitoraggio impulso finale | Il valore di coppia da dove vengono monitorati i limiti dell'impulso.
Impulsi min | Numero minimo di impulsi per raggiungere la coppia finale.
Impulsi max | Numero massimo di impulsi per raggiungere la coppia finale.
Tempo di rilevamento perdita coppia anticipata | Si presume un costante aumento della coppia quando si passa dall'avvitamento al serraggio. Lo slittamento dell'attacco o una testa della vite rotta possono causare la diminuzione della coppia. Questo può essere rilevato in una finestra di monitoraggio.