# Programma di serraggio a impulsi monofase

## Avvitamento

Nome parametro | Condizione | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | --- | ---
Velocità di avvitatura |  | Selezionata con tasti di opzione. La velocità di avvitamento può essere selezionata come Max o Manuale. | max
Velocità di avvitatura | Velocità di avvitatura = manuale | Specifica la velocità durante la fase di avvitamento. |
Limiti di tempo dell'avvitamento |  | Selezionato da menu di collegamento rapido: Disattivato:l'opzione Limiti della durata di avvitamento è disattivata. Dal grilletto: L'opzioneLimiti della durata di avvitamento è attivata. Il sistema comincia a monitorare la durata non appena viene premuto il grilletto dello strumento e informa se sono stati violati i limiti di durata. Dalla coppia: L'opzioneLimiti della durata di avvitamento è attivata. Il sistema comincia a monitorare la durata dal valore di coppia specificato e informa se i limiti di durata sono violati. | OFF
Coppia di monitoraggio tempo di avvitamento | Limiti durata di avvitamento = dalla coppia | Il valore di coppia da dove inizia il monitoraggio dei Limiti di durata dell'avvitamento. |
Tempo min | Limiti durata di avvitamento = On | Durata minima consentita per l'avvitamento. | 10ms
Tempo max | Limiti durata di avvitamento = On | Durata massima consentita per l'avvitamento. | 5000ms
Limiti di impulsi dell'avvitamento |  | Selezionato da menu di collegamento rapido: Disattivato:l'opzione Limiti dell'angolo di avvitamento è disattivata. Dal grilletto: L'opzione Limiti impulsi di avvitatura è attiva. Il sistema comincia a monitorare gli impulsi non appena viene premuto il grilletto dello strumento e informa se sono stati violati i limiti dell'impulso. Dalla coppia: L'opzione Limiti impulsi di avvitatura è attiva. Il sistema comincia a monitorare gli impulsi dal valore di coppia specificato e informa se i limiti dell'impulso sono violati. | OFF
Coppia di monitoraggio impulso di avvitamento | Limiti impulso di avvitamento = dalla coppia | Il valore di coppia da dove comincia il monitoraggio dei limiti dell'angolo di avvitamento. | 2,5Nm
Impulsi min | Limiti impulsi di avvitamento = On | Numero minimo di impulsi per raggiungere il target. | 2
Impulsi max | Limiti impulsi di avvitamento = On | Numero massimo di impulsi per raggiungere il target. | 50
Coppia avvitamento completato |  | Determina il valore di coppia per quando viene raggiunto il punto sottotesta e l'avvitamento è stato completato. | 5Nm

## Tempo di

Nome parametro | Condizione | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | --- | ---
Coppia target |  | Coppia finale per il serraggio. |
Energia dell'impulso |  | L'energia dell'impulso fornita nell'impulso di azione espressa in percentuale dell'energia massima che lo strumento può fornire con ogni impulso. |
Fattore di correlazione coppia residua |  | Il fattore di Correlazione della coppia residua è simile a una calibrazione e regola tra la coppia dinamica, misurata nello strumento elettrico, e la coppia residua, misurata da uno strumento di controllo. | 100%
Limiti di coppia |  | Selezionata con tasti di opzione. I limiti possono essere selezionati Automaticamente o Manualmente |
Coppia minima | Limiti di coppia = manuale | Coppia minima della fase. |
Coppia massima | Limiti di coppia = manuale | Coppia massima della fase. |
Limiti di tempo |  | Selezionato da menu di collegamento rapido: Disattivato: l'opzione Limiti di tempo è disattivata. Dall'avvitamento completo: L'opzioneLimiti di tempo è attivata. Il sistema comincia a monitorare la durata non appena si raggiunge l'avvitamento completo e informa se sono stati violati i limiti di tempo. Dalla coppia: L'opzioneLimiti di tempo è attivata. Il sistema comincia a monitorare la durata dal valore di coppia specificato e informa se i limiti di durata sono violati. | OFF
Coppia di monitoraggio della durata | Limiti di tempo = dalla coppia | Il valore di coppia da dove inizia il monitoraggio dei Limiti di tempo. |
Tempo min | Limiti di tempo = on | Durata minima consentita per il serraggio. | 10ms
Tempo max | Limiti di tempo = on | Durata massima consentita per il serraggio. | 1000ms
Limiti impulsi |  | Selezionato da menu di collegamento rapido: Off: Nessun monitoraggio limite impulso. Dall'avvitamento completo: Il monitoraggio inizia al raggiungimento della coppia di avvitamento completo e segnala se il numero di impulsi non rientra nei limiti. Dalla coppia: Il monitoraggio inizia al raggiungimento del valore di coppia specifico e segnala se il numero di impulsi non rientra nei limiti. | OFF
Coppia di monitoraggio impulso finale | Limiti di impulso = dalla coppia | Il valore di coppia da dove vengono monitorati i limiti dell'impulso. |
Impulsi min | Limiti impulsi = on | Numero minimo di impulsi per raggiungere la coppia finale. | 2
Impulsi max | Limiti impulsi = on | Numero massimo di impulsi per raggiungere la coppia finale. | 50
Tempo di rilevamento perdita coppia anticipata |  | Si presume un costante aumento della coppia quando si passa dall'avvitamento al serraggio. Lo slittamento dell'attacco o una testa della vite rotta possono causare la diminuzione della coppia. Questo può essere rilevato in una finestra di monitoraggio. | 200 ms