# Övervakning av digitala signaler

I diagnosläget kan alla signaler som skickats till och från styrenhetens interna logik övervakas. En signaltapp är ansluten i diagnosmodulen och signaltillstånden visas i webb-GUI eller styrenhet-GUI.

A | Styrenhetens interna tillstånd, maskin och logiska funktioner
B | Digital utgång signalväg
C | Digital ingång signalväg
D | Diagnosmodul
E | Användargränssnitt
F | Utgång signaltapp
G | Ingång signaltapp