# Coppia target: 30100

Segnale che visualizza la coppia target di un serraggio eseguito.

Imposta la categoria dell'ultimo passo su Finale. Il selettore ST visualizza la Coppia target solo se l'ultima fase possiede un target di coppia.

Nome in SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_TORQUE

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Intero | 1 | 1

## Dispositivi

- Fieldbus: FALSE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: FALSE

- Pannello dell'operatore: FALSE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: TRUE

- Stacklight: FALSE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: FALSE