# Štádium zastavenia

Štádium zastavenia ukončí uťahovanie, aby sa mohla uvoľniť objímka.

## Pozvoľné zastavenie

Pozvoľné zastavenie spôsobuje zastavenie uťahovania viac ergonomických spôsobom.

Nezastavujte nástroje v časovom intervale 50 – 300 ms, pretože je známe, že na pocit ide o nepohodlné zastavenie.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Pozvoľné zastavenie | Zapína alebo vypína pozvoľné zastavenie. Vyp: Nie je použité pozvoľné zastavenie. Zap: Pozvoľné zastavenie je aktivované. Pri dosiahnutí požadovaného momentu, rýchlosť nástroja sa okamžite zníži na 75%. Potom sa rýchlosť zníži na nulu, max. na 40 ms. | Vyp