# Backup automatizzato

La finestra Backup automatizzato abilita o disabilita l'esportazione sFTP.

Per impostazione predefinita, l'interruttore Abilita esportazione sFTP è impostato su OFF.
All'accensione dell'interruttore Abilita esportazione sFTP, dopo 10 minuti dall'ultima modifica della configurazione viene creato un file di esportazione.
Se all'avvio del sistema l'interruttore Abilita esportazione sFTP è impostato su ON, viene creato automaticamente un file di esportazione entro 2-3 minuti. Il file di esportazione viene creato entro 2-3 minuti in modo da rispecchiare le modifiche apportate prima dell'arresto del sistema.

Il vecchio file di backup viene eliminato prima che sia disponibile quello nuovo.

I dati del file esportato contengono tutte le configurazioni e impostazioni del controller.

Gli utenti sFTP possono recuperare il file esportato archiviato nella seguente directory del sistema: /Export/<nome del file di esportazione>.

È necessario un sistema che supporti sFTP.

Per recuperare il file, gli utenti sFTP non devono utilizzare alcuna password.

Il nome degli utenti sFTP è il seguente:

Nome utente | autoexport