# Forzar señales digitales

En modo de diagnóstico, es posible forzar a un estado concreto todas las señales de entrada y salida de la lógica interna del controlador. Las líneas de la señal se abren en el módulo de diagnóstico. Desde la interfaz del usuario pueden forzarse las señales de entrada y de salida hasta estados constantes. La interfaz del usuario la GUI web o la GUI del controlador.

Mientras que se fuerzan las señales, el controlador funciona normalmente. Cuando se abandona el modo de diagnóstico y el modo forzado, todas las señales se establecen con el estado de funcionamiento que tenga controlador en ese momento. Esto puede causar un cambio de estado de las salidas digitales que puede provocar acciones no deseadas.

A | Funciones lógicas y mecánicas de estado interno del controlador
B | Ruta de la señal de salida digital
C | Ruta de la señal de entrada digital
D | Módulo de diagnóstico
E | Interfaz del usuario
F | Punto de inserción de la señal de salida forzada
G | Punto de inserción de la señal de entrada forzada