# Slutvinkelstatus – 31009

Signalen visar status för slutmoment, som kan vara:

- OK - om det uppmätta åtdragningsmomentet är inom de gränsvärden som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- HÖG - om det uppmätta momentet överstiger det höga gränsvärde som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

- LÅG - om den uppmätta momentet är mindre än det låga gränsvärdet som konfigurerades i åtdragningsprogrammet.

Värdet på Slutlig momentstatus varierar beroende på fältbussignalens konfiguration.
Om användaren väljer signalkonverteraren visar signalen något av följande värden:

- O - Slutlig momentstatus OK.

- H - Slutlig momentstatus hög.

- L - Slutlig momentstatus Låg.

Om inget filter har använts visar signalen något av följande värden:

- 1 - Slutlig momentstatus OK.

- 2 - Slutlig momentstatus Hög.

- 3 - Slutlig momentstatus Låg.

Namn i SoftPLC: FINAL_TORQUE_STATUS

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Heltal | 2 | 8
StatusSomTeck | Tillstånd | Heltal | 2 | 8

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT