# 螺栓拧紧状态 - 79

螺栓拧紧状态是一个输出信号，用于识别同步拧紧中各个螺栓的状态。支持 100 个螺栓。
螺栓拧紧状态信号显示与运行拧紧相关的信息和上次拧紧的结果。

SoftPLC 中的名称：BOLT_TIGHTENING_STATUS

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | uint32 数组 | 32 | 32
FordResultStatus | 状态 |  | 4 | 4

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

信号螺栓拧紧状态 - 79 包含子信号（有关更多信息，请参见“输出信号：子信号”）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE