# Master Freigabe - 10005

Master-Entriegelung ist ein Eingangssignal, dass die folgenden Funktionen und Signale entriegelt.

FUNKTIONEN:

- Lösen bei IO-Verschraubung deaktivieren

- Lösen bei NIO-Verschraubung deaktivieren

- Verschraubung deaktivieren

- Max. aufeinanderfolgende NIO

- Werkzeug nach abgeschlossener Sequenz gesperrt

SIGNALE

- 20001 - Verriegelung bei fehlender Ereignisbestätigung

- 20002 - Verschraubung sperren

- 20003 - Lösen sperren

- 20004 - Werkzeug sperren Aktiv hoch

- 20013 - WorkTask Verschraubung sperren

- 20014 - WorkTask Lösen sperren

- 20015 - Charge abgeschlossen lLock

- 20018 - Open Protocol sperren

- 20020 - Feldbus Verschraubung sperren

- 20021 - Feldbus Lösen sperren

- 20022 - Lösen bei IO-Verschraubung deaktivieren

- 20023 - Sperre bei zu vielen NIO-Verschraubungen

- 20033 - Liniensteuerung sperren

- 20034 - Durch alternativen Identifikator gesperrt

Name in SoftSPS: MASTER_UNLOCK

Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | ---
Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1

## Geräte

- Feldbus: TRUE

- Leuchtbox: FALSE

- Interne E/A: TRUE

- Bedienpult: TRUE

- Werkzeugfunktionen: TRUE

- ST-Selektor: FALSE

- Signalsäule: TRUE

- TLS-Tag: FALSE

- E/A-Erweiterung: TRUE