# StepSyncの構成

ハードウェアのセットアップを実行する前に、Sync Referenceとすべての同期メンバーの構成を完了する必要があります。

## Sync Referenceの構成

1. [コントローラー]メニューを選択し、 [StepSync]タブを選択します。

2. StepSync のセクションで、同期なしを選択します。

   Step Sync モードウィンドウが表示されます。

3. Sync Referenceを選択します。

   Step Sync モードウィンドウが閉じます。

4. 適用を選択します。

   コントローラが再起動し、通常のPower Focus 6000 GUIの簡略版であるStepSync構成で起動します。

## StepSyncの有効化

StepSyncを動作させるには、Sync Referenceで有効にする必要があります。ステップを追加するには2つの方法があります：

1. I / O信号操作の有効化（10055）を高に設定するか、または

2. 同期レファレンスで構成に移動し、一般仮想ステーションタブから、目的の構成の編集をクリックします。次に固定ステーションフィールドから 自動有効化を 常時に設定します。

StepSyncが有効になっていない場合、実行時に「起動できません、有効化信号が低です。」というエラーメッセージが表示されます。

## 同期メンバーの構成

1. [コントローラー]メニューを選択し、 [StepSync]タブを選択します。

2. StepSync のセクションで、同期なしを選択します。

   Step Sync モードウィンドウが表示されます。

3. 同期リメンバーを選択します。

   Step Sync モードウィンドウが閉じます。

4. チャンネルフィールドで、チャンネル番号を選択して同期メンバーのチャンネル番号を設定します。次に、同期メンバーの適切なチャネルを選択します。

   同じセットアップ内の同期メンバーのチャンネル番号は一意でなければなりません。

5. 適用を選択します。

   コントローラが再起動され、同期メンバーの構成に入ると、同期メンバーのチャネル番号のみが表示されます。

## 切り替えて通常のPower Focus 6000モードに戻ります（StepSyncを終了）

1. PF6 FlexSystemメニューを選択してから、[StepSync]タブを選択します。

2. StepSync のセクションで、同期レファレンスを選択します。

   Step Sync モードウィンドウが表示されます。

3. 同期なしを選択します

   Step Sync モードウィンドウが閉じます。

4. 適用を選択します。

   コントローラが再起動され、通常の構成で起動します。