# Pozvoľný štart

Počas pozvoľného štartu je možné nastaviť rýchlosť, maximálny moment a rotačný uhol, aby sa skrutka dostala do závitu, a aby sa zabránilo vytrhnutiu nástroja z pozície pri stlačení spúšťača nástroja.

Názov parametru | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Pozvoľný štart | Aktivuje nastavenie rýchlosti nástroja, uhla a maximálneho momentu, aby sa skrutka dostala ľahšie do závitu. Vyp: Pozvoľný štart je vypnutý. Zap: Pozvoľný štart je zapnutý. | Zap
Otáčky | Definuje rýchlosť počas pozvoľného štartu. | 35 ot/min
Uhol | Definuje uhol na otočenia hriadeľa, aby sa skrutka dostala do závitu. | 90°
Maximálny moment | Definuje horný limit momentu počas pozvoľného štartu. Ak je Max. moment prekročený, uťahovanie sa preruší a zobrazí sa správa s chybou. Uťahovanie bude považované za NOK. | 1,25 Nm