# Continuar etapa

Si en una señal de apriete Espera con la condición Señal configurada como Tipo de espera, puede controlar las herramientas individualmente y permitir que el apriete continúe mediante la señal secundaria Continuar etapa.

Para más información, consulte la señal secundaria Continuar etapa - 10128

Nombre en SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP

Tipo de valor | Bit de inicio | Longitud | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleano | 3 | 1 | 1 | 1