# Programslut – 168

Denna signal anger momentnivån när åtdragningscykeln är klar. En timer – programsluts-timeout – startar när momentet faller under denna nivå. Åtdragningen är avslutad när momentet har fallit under nivån för Programslutsmomentet och hållit sig där tills programsluts-timeout har nåtts.

Namn i SoftPLC: PROGRAM_END

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT