# Estado de herramienta OK - 103

Estado de herramienta OK es Alto cuando no hay presentes errores de herramienta, mientras que Estado de herramienta OK es Bajo cuando queda definido cualquiera de los siguientes errores de herramienta:

- Herramienta sobrecalentada

- La herramienta requiere el ajuste del motor

- Boca abierta no ajustada

- Archivo de parámetros de herramienta no compatible

- La batería de la herramienta está vacía

- Fallo supervisión gatillo de herramienta

- Cable de la herramienta no soportado

- Fallo de memoria de herramienta

- Memoria de herramienta corrompida

- Intervalo de mantenimiento herramienta vencido

- Error de coincidencia versión software herramienta

Convertidor | Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Estándar | Estado | Booleano | 1 | 1
Invertir | Estado | Booleano | 1 | 1

Para evitar la duplicación de señales, se pueden definir Conversores de valor.

Los conversores se utilizan para permitir más de una representación de la misma señal (por ejemplo, estado de ángulo/par se pueden representar ambos a nivel de bits o como un carácter de estado).

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: VERDADERO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: VERDADERO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: VERDADERO

- Extensor de E/S: VERDADERO