# Konfigurácia okna Protokoly vo virtuálnej stanici

Pod kartou protokolyv menu Virtuálna stanica nájdete zoznam dostupných komunikačných protokolov v závislosti od aktuálnej používanej licencie. Otvorený protokol je dostupný pre všetky licencie.

Aby ste získali prístup k funkciám prostredníctvom otvoreného protokolu, potrebujete definovať jedinečný port pre každú virtuálnu stanicu.

1. Nastavte prepínač Otvorený protokol na Zap.

2. Zadajte číslo Port servera.

3. Zadajte hodnotu PLC Index medzi 1 až 6.

   PLC Index sa používa na mapovanie, kde sa majú do zdieľanej pamäte zapísať príkazy otvoreného protokolu. Predvolená hodnota je 1, ale je možné zadať hodnoty 1 až 6.

4. Vyberte akciu, ktorá sa uplatní, keď sa stratí spojenie s klientom.

   Nastavenie odpojenia reguluje akciu, ktorá sa uplatňuje v prípade, že dôjde k chybe spojenia:

   - Žiadna - program uťahovania pokračuje normálne.

   - Zamknúť nástroj - Nástroj sa uzamkne po ukončení súčasného normálneho uťahovania.

   - Zrušiť priradenie úlohy - Uťahovanie je prerušené po ukončené prebiehajúcej úlohy. Okrem programov s jednoduchým uťahovaním alebo sekvenciami dávkovania, kde sa úloha odstráni po dokončení.

   - Vždy zamknúť nástroj - Nástroj sa uzamkne po ukončení aktuálneho normálneho bez ohľadu na výsledok.

5. Použiť počítadlo staršej verzie

   Toto nastavenie počíta všetky uťahovania v sekvencii a odovzdá toto číslo do sekundárneho systému. Ak chcete povoliť toto nastavenie, nastavte Použiť počítadlo staršej verzie na Áno.

6. Program uvoľnenia MID2500

   Toto nastavenie umožňuje vybrať zo zoznamu program uvoľnenia MID2500.

7. Keď budete pripravení, kliknite alebo zvoľte Použiť.

Keďže predvolená hodnota pre SoftPLC Index je vždy 1 a nevykonali sa žiadne kontroly na zistenie, či sa používa, existuje možnosť, že ste systém nakonfigurovali tak, že pri pridávaní virtuálnej stanice sa rovnaký index nakonfiguruje niekoľkokrát. V tomto prípade nebude môcť Soft PLC určiť, z ktorej virtuálnej stanice pochádza prichádzajúci MID.