# 터보 조임

터보 조임은 기본 조임 전략이며 공구의 최대 속도(공구 최대 속도)를 기준으로 매우 빠르고 인체공학적인 조임을 수행하도록 설계되었습니다. 이 전략에는 두 가지 옵션이 있습니다.

- 빠른 진행은, 조임을 수행하기 위해 목표 토크만 설정하면 됩니다.

- 수동, 사용자가 여러 개의 조임 매개 변수를 구성할 수 있도록 합니다.

터보 조임 전략을 사용할 때 조임 끝에서 예기치 못한 급격한 움직임의 위험을 최소화하려면 시간 모니터링이 작동되도록 해 주세요.

터보 조임 전략을 사용할 때 조임 끝에서 예기치 못한 빠른 움직임의 위험을 최소화하려면 시간 모니터링이 작동되도록 해 주세요.

시간 최대 한계는 기본적으로 활성화되어 있지만, 관련 값을 설정해야 합니다. 조임 스테이지에서, 각도 한계를 런다운 완료에서 부터로 설정해 주세요.
정상적인 조임을 멈추지 않고 최대 시간을 최대한 낮게 설정해 주세요. 런다운 스테이지에서, 런다운 완료 토크를 설정하여 토크가 증가하기 시작할 때 트리거 되도록 합니다.

예를 들어, 조인트가 매우 뻣뻣하거나 매우 부드러운 경우 조인트 속성에 따라 터보 조임이 아닌 다른 조임 전략이 필요할 것입니다.

TurboTight는 조인트 컨트롤에 사용할 수 없습니다.

## 터보 조임 전략의 미세 조정

터보 조임 전략은 목표 토크를 가리키며, 결과는 목표 아래 또는 위에 있을 수 있습니다. 터보 조임 전략의 가장 중요한 매개변수는 속도입니다. 대부분의 조임에서 최대 속도를 유지할 수 있지만 모든/일부 조임이 오버 슈트되는 경우, 작은 단계에서 속도를 줄여주세요. 런다운 완료 토크는 조임 제어에 사용되지 않으며, 한계 및 결과의 계산에만 사용됩니다.