# Para ihop ett trådlöst verktyg med en styrenhet

Hopparningen av en mekatronisk nyckel till en styrenhet görs annorlunda än andra trådlösa verktyg, och kräver att en MWRKit ansluts till styrenheten. Se produktanvisningar för mer detaljerad information.

Innan du påbörjar hopparningsprocessen:

- Se till att WLAN eller Bluetooth är aktiverat i styrenheten (beroende på det trådlösa verktyg du vill para ihop)

- Kontrollera att det finns tillgängliga hopparningsplatser (3 för WLAN och 6 för Bluetooth)

- Kontrollera vilken radiokanal som ska användas

- Kontrollera hur verktyget sätts i hopparningsläge. Se användarguiden för STB (9836 3043 01) för anvisningar om hur du gör detta, eller följ anvisningarna nedan

- Om möjligt, se till att du har en klar siktlinje mellan verktyg och styrenhet

- Se till att inga andra verktyg håller på att paras ihop med styrenheten samtidigt

1. Aktivera internt WLAN genom att gå till Inställningar > WLAN. Dra omkopplaren Aktiverad till På

   Om omkopplaren Aktiverad för WLAN är inställd på Av, går det inte att koppla ihop ett verktyg med styrenheten. Verktyg som redan är anslutna till internt WLAN kopplas ur när omkopplaren Aktiverad sätts i läge Av.

2. Ställ in radiokanalen som ska användas med det trådlösa verktyget: I startvyn trycker du på fliken Inställningar och klickar på WLAN.

3. I radiokanalsområdet trycker du på kanallistan och väljer lämplig kanal.

   Att ändra kanal kommer att koppla bort alla trådlösa verktyg som parats ihop med styrenheten permanent.

4. Gå tillbaka till startvyn och tryck på fliken Verktyg. Tryck sedan på hopparningsikonen i det övre högra hörnet.

5. Sätt verktyget i hopparningsläge. Se Att sätta det trådlösa verktyget i hopparningsläge.

6. I dialogrutan Hopparning klickar du på Utför för att starta hopparningsprocessen.

7. Hopparningsprocessen slutar med ett av följande resultat:

   - Hopparning lyckades – Verktyget har parats ihop med styrenheten med den valda kanalen.

   - Hopparning misslyckades – Detta kan bero på något följande:

     - Inget verktyg hittades under hopparningsprocessen. Se till att verktyget kan nås och är i hopparningsläge och tryck sedan på Stäng och försök igen.

     - Mer än ett verktyg hittades under hopparningsprocessen. Se till att inga andra verktyg är i hopparningsläge och tryck sedan på Stäng och försök igen.

     - Hopparning pågår redan. Se till att ingen annan parar ihop styrenheten och tryck sedan på Stäng och försök igen.

     - Hopparning misslyckades. Klicka på Stäng och försök igen.

Ett verktyg med IRC-W-infrastruktur är ett verktyg som använder fabrikens trådlösa infrastruktur för att anslutas till styrenheten. Verktygskonfigurationerna, ADHOC- eller infrastrukturläge, ställs in i ToolsTalk Service 2. Ett verktyg konfigurerat för IRC-W-infrastruktur kan även anslutas som ett ADHOC-anslutet verktyg, med hjälp av styrenheternas egna inbyggda nätverk. Men när verktyget startas om kommer det att återgå till att vara ett verktyg med IRC-W-infrastruktur.