# 入力と動的バッチサイズの選択 - 30007

「外部バッチコントロール」を実行しているソース締め付けタスクにおいて、特定の「識別子番号」のバッチサイズを設定するために使用されます。

バッチサイズは1〜250に設定できます。

バッチサイズを0に設定すると、無限バッチとして扱われます。一度設定すると、ユーザーはバッチの設定を解除してサイズのない状態に戻すことはできません。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 16 | 16
TreatZeroAsOne | 状態 | 整数 | 16 | 16

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE