# Otvorené ladenie

Funkcia otvoreného ladenia je k dispozícii pre nástroje nakonfigurované s otvoreným predným upevnením ozubeného kolesa (GFA).
Funkcia vypočíta skutočný prevodový pomer kombinácie nástroja aj nadstavca a uloží ho do nástroja.
Vykonanie ladenia trvá približne 2 minúty.

Po dokončení otvoreného ladenia sa nástroj musí nakalibrovať s otvoreným nadstavcom.

## Vykonanie otvoreného ladenia

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Nástroj. Potom vyberte nástroj, ktorý sa má ladiť a prejdite na Otvorené ladenie.

2. Vyberte Vykonať a potom stlačte spúšť na nástroji.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spúšťač nástroja držte stlačený, kým sa nedokončí otvorené ladenie.

   - Ak je otvorené ladenie úspešné, zobrazí sa udalosť OK.

   - Ak otvorené ladenie nie je úspešné alebo spúšťač nástroja sa pustí pred dokončením ladenia, zobrazí sa udalosť NOK.