# Cadena de identificador activa 4 - 191

Señal correspondiente a la cuarta cadena configurada en lote fuente-cadena.
La señal Cadena de identificador activa 4 se envía una vez se ha realizado una secuencia de escaneo y se ha seleccionado una secuencia, por consiguiente, las partes del identificador están activas.
Las cadenas se filtran con la posición guardada.
Solo se envía cuando se ejecuta una cadena de lote fuente.

Nombre en SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_4

Convertidor | Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Estándar | Estado | Cadena | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Estado | Cadena | 8 | 800
IdentifierU32 | Estado | Cadena | 8 | 800

Para evitar la duplicación de señales, se pueden definir Conversores de valor.

Los conversores se utilizan para permitir más de una representación de la misma señal (por ejemplo, estado de ángulo/par se pueden representar ambos a nivel de bits o como un carácter de estado).

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: FALSO

- Panel de operario: FALSO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: FALSO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: FALSO