# 트리거 손실

프로그램 조임 단계의 단계 구성 창에서 트리거 손실 시 NOK 스위치는 목표 조건에 도달하기 전에 공구 트리거를 해제할 수 있는지의 여부를 제어합니다. 설정은 켜짐 또는 꺼짐으로 설정할 수 있습니다. 다음은 두 가지 상태에서 대한 설명입니다.

전환 설정 | 설명
--- | ---
켜짐 | 목표 상태에 도달하기 전에 트리거를 놓으면 조임이 불량(NOK) 상태가 됩니다.
꺼짐 | 목표 상태에 도달하기 전에 트리거를 놓으면 다른 모든 조건이 충족되는 한 조임이 불량(NOK)이 됩니다.

기본 동작은 조기 트리거 놓기가 허용되지 않습니다.

가용성

트리거 손실 시 NOK는 다음과 같은 조임 전략에서 사용할 수 있습니다. 회전, 빠른 단계, 2단계, 3단계 및 임펄스 - 단일 단계.

조임 전략의 경우 회전, 빠른 단계, 2단계, 3단계, 트리거 손실 설정은 프로그램의 대상이 각도(토크 아님)로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.