# Sblocco principale: 10005

Sblocco principale è un segnale di ingresso che le seguenti funzioni e i segnali seguenti.

FUNZIONI:

- Disabilita allentamento in caso di serraggio OK

- Disabilita allentamento in caso di serraggio NOK

- Disattiva serraggio

- Numero max. consecutivo di serraggi non OK

- Blocco dello strumento su Sequenza completa

SEGNALI:

- 20001: blocco riconoscimento evento in sospeso

- 20002: blocca serraggio

- 20003: blocco allentamento

- 20004: strumento di blocco attivo alto

- 20013: serraggio blocco di lavoro

- 20014: allentamento blocco di lavoro

- 20015: blocco lotto completo

- 20018: blocco Open Protocol

- 20020: blocco Fieldbus serraggio

- 20021: allentamento blocco Fieldbus

- 20022: disabilita allentamento su OK serrato

- 20023: troppi serraggi NOK

- 20033: blocco controllo linea

- 20034: bloccato da identificatore alternativo

Nome in SoftPLC: MASTER_UNLOCK

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: TRUE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE