# Autorroscante

La etapa autorroscante activa el apriete en el que el par de aproximación requerido es superior al par de Aproximación completa por ejemplo cuando se aprietan capas finas de metal utilizando tornillos autorroscantes. La ventana autorroscante se inicia cuando el valor del par alcanza SelftapTorqueMin/2. El par debe superar SelftapTorqueMin, pero no exceder SelftapTorqueMax, durante la ventana de ángulo.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Autorroscante | Activa la Etapa autorroscante. | Off
Velocidad | Define la velocidad durante el autorroscante. | Velocidad de arranque suave o 5 % de la VelMáxHerr
Longitud | Define el ángulo para girar la boca durante el autorroscante. Se mide desde el final de la fase de arranque. | 360°
Par mín. | Valor de par para límite autorroscante inferior. | 0 Nm
Par máx. | Valor de par para límite autorroscante superior. | Par máx. herramienta