# Kompenzácia momentu

Použitím korekcie momentu môže byť lepšie určená zverná silu aplikovaná na spoj a môže prísť k zredukovaniu rozptýlenia v aplikovanej zvernej sile.

Bod korekcie momentu je nastavený tak, že odkazuje späť na stanovený uhol zo Zaskrutkovanie dokončené a vypočíta hodnoty pre moment, ktorý bol použitý počas zaskrutkovania. To je následne kompenzované pri vytvorení predpínacieho rozptylu pridaním hodnoty momentu, vypočítanej v bode korekcie momentu k požadovanému momentu.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Korekcia momentu | Povoľuje regulovanie ak je požadovaný moment pre uťahovací moment použitý v stupni zaskrutkovania. Vyp: Nie je vykonaná žiadna korekcia. Zap: Manuálne nastaví bod korekcie momentu. | Vyp