# Estado de ángulo final - 31006

Esta señal muestra el estado del ángulo final, el cual puede ser:

- OK: si el ángulo medido se encuentra dentro de los límites configurados en el programa de apriete.

- ALTO: si el ángulo medido se encuentra por encima de los límites configurados en el programa de apriete.

- BAJO: si el ángulo medido se encuentra por debajo de los límites configurados en el programa de apriete.

El valor de la señal Estado de ángulo final es diferente dependiendo de la configuración de la señal Fieldbus.
Si el usuario selecciona el convertidor de señal, la señal muestra uno de los valores siguientes:

- O: estado de ángulo final OK.

- H: estado de ángulo final alto.

- L: estado de ángulo final bajo.

Si no se aplica ningún filtro, la señal muestra uno de los valores siguientes:

- 1: estado de ángulo final OK.

- 2: estado de ángulo final alto.

- 3: estado de ángulo final bajo.

Nombre en SoftPLC: FINAL_ANGLE_STATUS

Convertidor | Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Estándar | Estado | Entero | 2 | 8
StatusAsChar | Estado | Entero | 2 | 8

Para evitar la duplicación de señales, se pueden definir Conversores de valor.

Los conversores se utilizan para permitir más de una representación de la misma señal (por ejemplo, estado de ángulo/par se pueden representar ambos a nivel de bits o como un carácter de estado).

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: FALSO

- Panel de operario: FALSO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: FALSO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: FALSO