# Kurvenkonfiguration

Kurven stellen Benutzern eine grafische Darstellung der Verschraubung bereit. Ein Kurvenstart ist entweder ab Drücken des Startschalters oder nach beendeter Einschraubstufe möglich.

Parameter | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Kurve | Ermöglicht eine grafische Darstellung der Ergebnisse. Aus: Es wird keine Kurve erstellt. Startknopf betätigt: Die Kurve wird ab Drücken des Startknopfs erstellt. Einschraubphase beendet: Die Kurve wird erstellt, sobald die Einschraubphase beendet ist. | Aus

Die maximale Anzahl von Trace-Punkten ist 2000 (200 für STB-Werkzeugen). Wenn die maximale Anzahl von Trace-Punkten überschritten wird, wird jedes zweite Ergebnis gelöscht (die Abtastrate wird effektiv halbiert). Das Tracing wird so lange fortgesetzt, wie die Verschraubung aktiv ist, und jedes Mal, wenn die maximale Anzahl von Trace-Punkten erreicht ist, wird die Hälfte der Trace-Punkte gelöscht, damit das Tracing fortgesetzt werden kann. Das Tracing wird beendet, wenn die letzte Phase des Verschraubens beendet ist.