# Connecter des outils BCP / BCV-RE

Le processus pour connecter des outils BVC et BCP au coffret est légèrement différent par rapport à d’autres types d’outils.

1. À l’écran d’accueil, toucher l'onglet Paramètres. Puis sélectionner Connexions BCP/BCV-RE.

2. Ajouter une nouvelle configuration de Connexion BCP/BCV-RE en cliquant sur l’icône Plus (+) en haut à droite.

3. Activer la configuration et saisir un nom dans le champ de nom.

4. Renseigner le port du Serveur et l’hôte du Serveur de l’outil que vous souhaitez connecter dans les champs respectifs. Vous trouverez ces deux informations dans le Logiciel d’amorçage de l’outil.

L’outil ne devrait pas être connecté au coffret. L’assigner à un Poste de travail virtuel afin de l’utiliser avec un programme de serrage.