# Konfigurácia nástroja

V menu Konfigurácie >Konfigurácia nástroja je možné nakonfigurovať dostupné funkcie príslušenstva na nástroji.

V závislosti od typu nástroja sú dostupné rôzne funkcie.

## Konfigurácia funkcií príslušenstva na nástroji

1. Vyberte Filtrovať podľa typu nástroja. Potom vyberte potrebný nástroj.

2. Ak chcete nakonfigurovať potrebné funkcie, vyberte Upraviť.

   Konfigurácia, ktorá bola pridaná k virtuálnej stanici, nemôže byť vymazaná.

3. Ak sú k dispozícii, nakonfigurujte LED nástroja, tlačidlo Funkcia, Bzučiak a Prepínač smeru, výberom súvisiaceho poľa.
   Každé pole zobrazuje číslo, ktoré zodpovedá číslu konkrétnej funkcie (napríklad 1 zodpovedá LED nástroja, 2 tlačidlu Funkcia, 3 Bzučiaku a 4 Prepínaču smeru).

4. Ak sú k dispozícii, nakonfigurujte Všeobecné nastavenia, Spúšťacie podmienky a Prídavná zbernica podľa potrieb zákazníka

## Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia pre nástroj môžu byť nastavené v časti Všeobecné nastavenia.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Časový limit nečinnosti | Určuje, či nástroj po uplynutí nastavenej doby nečinnosti vypne napájanie alebo nie. | Zap
<Časový limit nečinnosti> | Ak je časový limit nečinnosti nastavený na Zap, pred vypnutím nastaví počet minút. | 120 min
Predné LED | Nastavuje správanie prednej LED (nad spúšťačom nástroja). K dispozícii pre bezdrôtové nástroje. Keď je nastavený na Vyp, predné LED nesvieti, keď nebude stlačený spúšťač. | Zap
Trvanie po uvoľnení spúšťača | Nastavuje, ako dlho zostane predná LED svietiť po pustení spúšťača nástroja (v sekundách). Pri káblových nástrojoch zostane predná LED svietiť 10 sekúnd po stlačení spúšťača nástroja. | 0 s
Sledovanie | Umožňuje grafické zobrazenie uťahovania. Pre viacstupňové programy sledovanie vždy zapnuté z Spúšťač stlačený. Pre bezdrôtové nástroje vyberte Spúšťač stlačený alebo Zaskrutkovanie dokončené na vytvorenie sledovania. | Vyp
Kontrola ZNAČKY | Umožňuje kontrolu ZNAČKY na nástroji. Nástroj sa uzamkne, ak ZNAČKA dodaná s programom nie je rovnaká ako tá, ktorá je vložená do STwrench smartHEAD. Kontrola ZNAČKY je k dispozícii len pre STwrench alebo keď sa nástroj nevyberie pri validácii konfigurácie nástroja. | Vyp
Výber ZNAČKY | Používa sa pre výber Program uťahovania/Dávka alebo Sekvencia dávkovania pomocou Sekvencia dávkovania/Uťahovanie zdroja/Dávka zdroja. Používa sa pre výber Program uťahovania/Dávka alebo Sekvencia dávkovania má číslo ZNAČKY, ktoré zodpovedá číslu ZNAČKY vloženej do STwrench smartHEAD. Na displeji STwrench je operátor informovaný o tom, ktorý Program uťahovania/Dávka alebo Sekvencia dávkovania je vybratý pre ZNAČKU vloženú do STwrench smartHEAD. Výber ZNAČKY je k dispozícii len pre STwrench alebo keď sa nástroj nevyberie pri validácii konfigurácie nástroja. | Vyp

Relevantné informácie

- Kontrola ZNAČKY
- Výber ZNAČKY

V tejto sekcii

- Konfigurácia LED nástroja
- Konfigurácia tlačidla Funkcia
- Konfigurácia bzučiaka
- Konfigurácia prepínača smeru
- Konfigurácia spúšťacích podmienok
- Konfigurácia prídavnej zbernice