# Kompenzácia TrueAngle

Niektoré nástroje sú vybavené gyroskopom a merajú rotáciu nástroja počas uťahovania. Ak sa nástroj počas uťahovania otáča, meranie uhla môže byť poškodené. Vedie to k chybnému utiahnutiu, ak sa vykoná na základe uhla. Pre zmeny v určených limitoch môže ovládač kompenzovať tieto otáčky a vykonať správne utiahnutie.

Ak je rotácia nástroja mimo stanovených limitov, uťahovanie je prerušené a nahlási sa stav výsledkov NOK. Dodatočné informatívne hlásenia Prekročený pohyb nástroja.

Parameter | Popis | Predvolene
--- | --- | ---
Kompenzácia TrueAngle | K dispozícii pre všetky stratégie uťahovania okrem rotácie. Nástroje, ktoré majú nainštalovaný očkový kľúč ako prídavné zariadenie, nepodporujú parameter Kompenzácia TrueAngle. | Zap
Limity pohybu nástroja – Negatívne | Viditeľné len, ak je kompenzácia TrueAngle zapnutá. Definuje maximálnu negatívnu rotáciu nástroja. Ak je hodnota prekročená, uťahovanie sa ukončí a nahlási sa chyba. Vyjadrené v numerickej hodnote uhla. Min. hodnota: 1 Max. hodnota: 180 | 30
Limity pohybu nástroja – Pozitívne | Viditeľné len, ak je kompenzácia TrueAngle zapnutá. Definuje maximálnu pozitívnu rotáciu nástroja. Ak je hodnota prekročená, uťahovanie sa ukončí a nahlási sa chyba. Vyjadrené v numerickej hodnote uhla. Min. hodnota: 1 Max. hodnota: 180 | 30

Len nástroje s gyroskopom majú schopnosť zmerať pohyb nástroja.