# Ereigniscodes

Es werden verschiedene Arten von Ereignissen genutzt, um den Bediener über bestimmte Zustandsänderungen oder Vorkommnisse im System zu benachrichtigen. Jedes Ereignis erfordert eine andere Aktion.

Es ist zu beachten, dass bestimmte Vorgänge nur von Servicemitarbeitern von Atlas Copco ausgeführt werden dürfen.

Verwenden Sie für weitere Informationen zu bestimmten Ereigniscodes die nachfolgenden Filter oder geben Sie die Suchkriterien für den Ereigniscode in das Suchfeld ein.

Ereigniscode
Ereignisart
Ereignisname
Beschreibung
Verfahren
Protokoll / Anzeige / Bestätigung / Konfiguration
Verfügbar für
Gruppe
Suche

Ereigniscode | Ereignisart | Ereignisname | Beschreibung | Verfahren | Protokoll / Anzeige / Bestätigung / Konfiguration | Verfügbar für | Gruppe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Info | Steuerung gestartet | Die Steuerung wird gestartet. |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung und Werkzeug
1001 | Warnung | Controller-Seriennummer aktualisiert | Sie wird beim Hochfahren generiert, wenn die Seriennummer der IT-Platinenbox (Controller-Seriennummer) von der Seriennummer der AUX-Platinenbox abweicht. Die AUX-Platine lässt sich nicht vor Ort austauschen. Der Controller wird neu gestartet, wenn die Seriennummer aktualisiert wird. | IT-Platine oder Box austauschen. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung und Werkzeug
1010 | Info | Werkzeug angeschlossen | Ein Werkzeug wird angeschlossen. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung und Werkzeug
1011 | Info | Werkzeug nicht angeschlossen | Ein Werkzeug wird vom Anschluss getrennt. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung und Werkzeug
1012 | Info | Werkzeug hat die Verbindung zum Controller abgelehnt | Dieses Ereignis kann auftreten, wenn sich das Werkzeug in einer Skip-Zone befindet. | Überprüfen Sie, ob ein anderer Controller mit dem Werkzeug verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass die Werkzeugeinstellungen korrekt eingerichtet wurden. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung und Werkzeug
2000 | Warnung | Akkuspannung niedrig |  | Den Akku austauschen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2001 | Warnung | Akku leer |  | Den Akku austauschen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2002 | Warnung | Werkzeug-Akkuzustand niedrig | Werkzeug-Akkuhaltbarkeitsproblem wurde erkannt. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Den Akku austauschen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2004 | Warnung | Werkzeug ist keine bevorzugte Art | Das Werkzeug wurde durch ein Werkzeug mit einem anderen maximalen Werkzeugdrehmoment ersetzt. | Werkzeug wechseln. | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2006 | Warnung | Zustand des Werkzeugzusatzakkus niedrig | Die Backup-Batterie im Werkzeug zeigt schlechte Leistungsdaten. | Die Backup-Batterie muss ausgetauscht werden. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2007 | Warnung | Werkzeugzusatzakku fehlt | Der Werkzeugzusatzakku fehlt. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Akku einlegen | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2008 | Warnung | Fehler des Werkzeugzusatzakkus | Fehler am Werkzeugzusatzakku erkannt. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Den Akku austauschen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2009 | Warnung | Zusatzakkuspannung niedrig | Der Reserveakku der Steuerung ist fast leer. | Den Akku austauschen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2010 | Fehler | Falsche Werkzeugsoftware-Version | Die Softwareversionen des Werkzeugs und der Steuerung sind nicht kompatibel. | Werkzeug warten - Werkzeugsoftware aktualisieren. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2012 | Warnung | Störung Werkzeugkommunikation | Die Kommunikation zwischen Werkzeug und Steuerung wurde unterbrochen. | Antenne neu positionieren. | Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2013 | Warnung | Ungültige Umschaltringposition | Der Richtungsschalter am Werkzeug befindet sich in einer falschen Stellung. | Bei häufigem Auftreten - Werkzeug warten. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2014 | Warnung | Werkzeug überhitzt | Werkzeug überhitzt. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Werkzeug abkühlen lassen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2015 | Fehler | Fehler Werkzeugtemperatursensor | Nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2016 | Warnung | Impulseinheit des Werkzeugs überhitzt | Impulseinheit überhitzt. Werkzeug ist nicht gesperrt, aber die Warnung wird immer dann angezeigt, wenn das Werkzeug gestartet wird, solange die Pulseinheitstemperatur über dem Schwellenwert liegt. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Werkzeug abkühlen lassen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2019 | Warnung | Werkzeug konnte Motor nicht starten | Fehler Werkzeugmotor Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2020 | Warnung | Motortuning des Werkzeugs erforderlich | Motortuning des Werkzeugs erforderlich. | Führen Sie ein Motortuning durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2021 | Warnung | Motortuning fehlgeschlagen | Motortuning fehlgeschlagen. | Motortuning vollständig ausführen oder das Werkzeug warten. | Protokoll | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2022 | Info | Motortuning vollständig ausgeführt | Motortuning vollständig ausgeführt. |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2023 | Warnung | Offenmaul-Tuning des Werkzeugs erforderlich | Offenmaul-Tuning des Werkzeugs erforderlich. | Offenmaul-Tuning ausführen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2024 | Warnung | Offenmaul-Tuning fehlgeschlagen | Offenmaul-Tuning fehlgeschlagen. | Versuchen Sie noch einmal, ein Offenmaul-Tuning auszuführen. Bei erneutem Fehler das Werkzeug warten. | Protokoll Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2025 | Info | Offenmaul-Tuning erfolgreich | Offenmaul Tuning erfolgreich. |  | Protokoll Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2026 | Warnung | Offenmaul-Positionierung fehlgeschlagen | Offenmaul-Positionierung fehlgeschlagen. | Den Werkzugstartknopf erneut drücken und warten, bis die Positionierung abgeschlossen ist. Bei erneutem Fehler das Werkzeug warten. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2027 | Warnung | Nutzung aufgrund hoher Werkzeugtemperatur eingeschränkt | Der Temperaturgrenzwert wurde erreicht. Die Verschraubung wurde gesperrt, um die Gefahr eines Herunterfahrens des Werkzeugs aufgrund von Überhitzung zu verringern. | Warten Sie, bis das Werkzeug abgekühlt ist. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2030 | Fehler | Fehler des Werkzeugspeichers: Werkzeug wechseln | Werkzeugspeicher-Fehler. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2031 | Fehler | Werkzeugzubehörspeicher fehlerhaft | Werkzeugzubehörspeicher fehlerhaft. | Eine Werkzeugzubehörwartung durchführen. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2040 | Fehler | Systemprüfung fehlgeschlagen |  |  | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2041 | Fehler | Fehler des Drehmomentgebers | Wird entweder bei einem Kalibrierfehler oder wenn das Werkzeug einen Messwertgeberfehler meldet, erzeugt. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2042 | Fehler | Fehler des Winkelgebers |  | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2043 | Fehler | Werkzeugerdungsfehler |  | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2044 | Info | Werkzeugwartungsintervall abgelaufen | Gibt an, dass das Werkzeug gewartet werden muss. Wird ausgelöst, wenn die festgelegte Anzahl von Verschraubungen überschritten wurde. | Das Werkzeug warten. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2045 | Warnung | Werkzeugkalibrierdaten ungültig | Wenn die Validierung der Kalibrierdaten fehlschlägt. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2046 | Info | Werkzeug: Nächstes Kalibrierdatum wurde überschritten | Gibt an, dass das Werkzeug kalibriert werden muss. Wird ausgelöst, wenn der Kalibrierungsalarm in den Einstellungen aktiviert ist und die gegenwärtige Zeit über dem nächstem Kalibrierdatum liegt. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2048 | Info | Wert für Werkzeugkalibrierung durch QS-Gerät aktualisiert | Eine Aktualisierung der Werkzeugkalibrierung erfolgte, als eine Kalibrierung mit einem QS-Gerät durchgeführt wurde. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2050 | Fehler | Werkzeug-Parameterdatei wird nicht unterstützt | Erforderliche Werkzeugparameter fehlen. | Werkzeugparameter aktualisieren. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2060 | Info | Unerwartetes Startknopfverhalten | Wird zur Verhinderung eines Starts des Werkzeugs bei Anschluss eines Zubehörs verwendet. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2071 | Fehler | Werkzeugspeicher fehlerhaft | Werkzeugbeschreiber ist fehlerhaft. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2072 | Info | Unbekanntes Gerät verbunden |  |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2073 | Warnung | Startknopf-Überwachungsfehler | HW-Kanal-Fehler. Hardware und Software des Werkzeugstartknopfs passen nicht zusammen. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2074 | Warnung | Fehler der Werkzeug-Anzeigeplatine | Fehler, Werkzeug-Anzeigeplatine. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2075 | Warnung | Werkzeuglüfter-Spannungsfehler | Werkzeuglüfter-Spannungsfehler. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2076 | Warnung | Busspannungsfehler des Werkzeugzubehörs | Busspannungsfehler, Werkzeugzubehör. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2077 | Warnung | Werkzeugstartknopf-Sensorfehler | Startknopf-Sensorfehler. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2078 | Info | Verschraubungsprogramm des Werkzeugs aktualisiert | Werkzeug aufgrund von Verschraubungsprogramm-Aktualisierung gesperrt. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2079 | Fehler | Werkzeugkabel nicht unterstützt | Werkzeugkabel ist fehlerhaft. Der im Kabel befindliche Chip reagiert nicht oder ist beschädigt. | Kabel austauschen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Werkzeug
2080 | Fehler | Fehler Werkzeugakku | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. Akkufehler. | Wenden Sie sich an einen Atlas Copco-Kundendienstvertreter und schicken Sie den Akku an Atlas Copco zurück (verwenden Sie ihn nicht wieder!). | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2081 | Fehler | Werkzeug-Stromgrenze erreicht | Der Stromgrenzwert wurde erreicht und der Antrieb ist abgeschaltet. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2082 | Fehler | Werkzeug-Strommessfehler | Strommessfehler. Bei der Strommessung kann kein zuverlässiges Ergebnis erhalten werden. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2083 | Fehler | Interner Werkzeugfehler | Diverse interne Hardwarefehler. Gilt nur für STB- und IxB-Werkzeuge. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2084 | Fehler | Interner Werkzeug-Softwarefehler | Diverse interne Softwarefehler. Gilt nur für STB- und IxB-Werkzeuge. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2085 | Fehler | Werkzeug-RBU-Fehler | Von der Werkzeugsoftware wurde ein RBU-Fehler festgestellt. | Überprüfen Sie, dass die RBU ordnungsgemäß installiert ist. Wenn der Fehler weiterhin vorhanden ist, das Werkzeug warten. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2086 | Fehler | Werkzeugstillstand | Werkzeugmotor bleibt stehen. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2087 | Warnung | Werkzeugmotor-Strom zu hoch | Der Stromgrenzwert des Werkzeugmotors wurde überschritten und das Werkzeug ist gesperrt. Das Werkzeug wechselt in den Modus Ausfallsicher. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2088 | Warnung | Werkzeugakku-Strom zu hoch | Der Strom des Werkzeugakkus ist zu hoch. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2089 | Warnung | Werkzeugantriebsspannung zu niedrig | Die Werkzeug-Antriebsspannung liegt unter dem überwachten unteren Spannungsgrenzwert. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2090 | Warnung | Werkzeugantriebsspannung zu hoch | Die Werkzeug-Antriebsspannung liegt über dem überwachten oberen Spannungsgrenzwert. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2091 | Warnung | Fehler der Werkzeug-Hauptplatine | Interner Fehler der Werkzeug-Hauptplatine. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2092 | Warnung | Fehler des Werkzeug-Stromversorgungsmoduls | Interner Fehler des Werkzeug-Stromversorgungsmoduls. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2093 | Warnung | Ölstand der Impulseinheit niedrig | Der Ölstand des angeschlossenen Impulsschraubers ist niedrig. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2094 | Warnung | Ölstand der Impulseinheit leer | Der Ölstand des angeschlossenen Impulsschraubers liegt unter dem für den Betrieb erforderlichen Pegel. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2095 | Warnung | Kommunikation mit Werkzeugakku ausgefallen | Kommunikation zwischen Werkzeug und Akku wurde unterbrochen. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingelegt ist. Andernfalls Akku wechseln. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2096 | Fehler | Falsche Version der Werkzeugakku-Software | Software des Werkzeugakkus ist nicht mit der Werkzeugsoftware kompatibel. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Software aktualisieren. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2100 | Info | STwrench smartHEAD entfernt | STwrench smartHEAD wurde entfernt. | smartHead wieder anschließen und den Schlüssel neu starten. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Werkzeug
2101 | Warnung | Schlüssel-Verschraubung wenn gesperrt | Eine Schraubenschlüssel-Verschraubung wurde durchgeführt, als der Werkzeugstatus im Controller auf gesperrt gesetzt war. | Warten Sie, bis der Werkzeugstatus im Controller entsperrt ist. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Werkzeug
2120 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Werkzeug verfügt über keinen aktiven Momentgeber |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2121 | Warnung | Geber sind für angeschlossenes Werkzeug deaktiviert |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2122 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Werkzeug verfügt nicht über den erforderlichen Momentgeber |  |  | Protokoll Anzeige | Flex IxB | Werkzeug
2123 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Werkzeug verfügt nicht über den erforderlichen Winkelgeber |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2124 | Fehler | Momentgeber-Fehler am Hauptwandler | Zeigt an, dass bei einem Werkzeug mit zwei Gebern ein Fehler am primären Momentgeber vorliegt. |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2125 | Fehler | Momentgeber-Fehler am sekundären Wandler | Zeigt an, dass bei einem Werkzeug mit zwei Gebern ein Fehler am sekundären Momentgeber vorliegt. |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2126 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber, Kalibrierungsfehler im Hauptwandler |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2127 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber, Kalibrierungsfehler |  |  | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Werkzeug
2128 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber: Shunt-Test für Hauptwandler fehlgeschlagen |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2129 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber: Shunt-Test fehlgeschlagen |  |  | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Werkzeug
2130 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber: Nullpunktabgleich-Kompensierung am Hauptwandler fehlgeschlagen |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2131 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber: Nullpunktabgleich-Kompensierung fehlgeschlagen |  |  | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Werkzeug
2132 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber, Gerätefehler im Hauptwandler |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2133 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber, Gerätefehler |  |  | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Werkzeug
2134 | Fehler | Fehler des Werkzeug-Momentgebers: Überlauf in A/D-Wandler des Hauptwandlers |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2135 | Fehler | Fehler des Werkzeug-Momentgebers: Überlauf in A/D-Wandler |  |  | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Werkzeug
2136 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber, Kalibrierungsfehler im Sekundärwandler |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2137 | Fehler | Fehler des Werkzeug-Momentgebers: Shunt-Test für Sekundärwandler fehlgeschlagen |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2138 | Fehler | Fehler des Werkzeug-Momentgebers: Nullpunktabgleich-Kompensierung am Sekundärwandler fehlgeschlagen |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2139 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber, Gerätefehler im Sekundärwandler |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
2140 | Fehler | Fehler des Werkzeug-Momentgebers: Überlauf in A/D-Wandler des Sekundärwandlers |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Werkzeug
3000 | Fehler | Interner Software-Fehler der Steuerung | Softwarefehler in der Steuerung. | Den Kundendienst kontaktieren. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3001 | Fehler | Akku der Controller-Uhr leer | Interne Batterie nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer. | Den Akku austauschen. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3010 | Warnung | System überhitzt | Die Steuerung wurde überhitzt. | Abkühlen lassen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3011 | Warnung | Laufwerk hat zur Überhitzung der Controller-Hardware geführt |  | Abkühlen lassen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3013 | Warnung | Nutzung aufgrund hoher Controller-Temperatur eingeschränkt | Der Temperaturgrenzwert wurde erreicht. Die Verschraubung wurde gesperrt, um die Gefahr eines Herunterfahrens des Controllers aufgrund von Überhitzung zu verringern. | Warten Sie, bis der Controller abgekühlt ist. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3020 | Warnung | Hardwarefehler der Steuerung |  |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3021 | Warnung | Systemspannungsproblem | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3022 | Warnung | Steuerungsspannungsproblem Wechselstromeingangsspannung zu hoch | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. | Eingangsspannung korrigieren | Protokoll Anzeige | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3023 | Warnung | Steuerungsspannungsproblem Wechselstromeingangsspannung zu niedrig | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. | Eingangsspannung korrigieren | Protokoll Anzeige | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3024 | Warnung | Antriebsspannungsproblem: Wechselstromeingangsspannung zu hoch | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. | Eingangsspannung korrigieren | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3025 | Warnung | Antriebsspannungsproblem: Wechselstromeingangsspannung zu niedrig | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. | Eingangsspannung korrigieren | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3030 | Fehler | IP-Adressenkonflikt mit einem anderen Knoten im Netzwerk | Die eingestellte IP-Adresse wird von einem anderen Gerät im selben Netzwerk verwendet. | Die IP-Adresse an einem der Geräte ändern. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3031 | Info | Netzwerkkabel wurde entfernt | Der Träger der firmeneigenen Schnittstelle ist verloren gegangen (Kabel nicht angeschlossen). | Den Kabelanschluss prüfen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3032 | Info | Pairing wurde gestartet | Werkzeugkopplung gestartet. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3033 | Info | Pairing erfolgreich | Werkzeugkopplung erfolgreich. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3034 | Fehler | Pairing fehlgeschlagen: Kein Werkzeug gefunden | Von der Steuerung wurde bei der Suche nach Geräten für das Funk-Pairing kein Werkzeug für das Pairing-Verfahren gefunden. | Das Werkzeug in den Pairing-Modus schalten und erneut versuchen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3035 | Fehler | Pairing fehlgeschlagen: Es wurde mehr als ein Werkzeug gefunden | Von der Steuerung wurde bei der Suche nach Geräten für das Funk-Pairing mehr als ein Werkzeug gefunden. | Wenn der Pairing-Modus an der Steuerung gestartet wird sicherstellen, dass nur ein Werkzeug sich im Pairing-Modus befindet. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3036 | Fehler | Pairing fehlgeschlagen: Kommunikationsfehler | Während des Pairing-Verfahrens trat bei der Steuerung ein Verbindungsabbruch, eine unerwartete Antwort oder eine Zeitabschaltung auf. | Versuchen Sie noch einmal, ein Pairing-Verfahren auszuführen. Bei erneutem Fehler das Werkzeug warten. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3037 | Info | Pairing fehlgeschlagen: Werkzeugplatz ist voll |  | Einen Werkzeugplatz freimachen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3040 | Warnung | Not-Aus | Antrieb aufgrund eines Notstopps deaktiviert. | Not-Aus rückstellen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3050 | Info | Systemuhr aktualisiert | Systemuhr wurde aktualisiert. |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3051 | Fehler | Systemuhr-Fehler | Von der Echtzeituhr (RTC) der Hardware wurde die falsche Zeit abgelesen. | Den RTC-Akku austauschen. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3052 | Warnung | Fernstartkonfigurationsfehler | HW und SW für die Fernstartkonfiguration passen nicht zusammen. | Sicherstellen, dass der HW-DIP-Schalter zur ausgewählten Startquelle passt. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3053 | Info | Laufwerk verbunden | StepSync-Laufwerk wurde verbunden. |  | Protokoll Anzeige | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3054 | Info | Laufwerk getrennt | StepSync-Laufwerk getrennt. |  | Protokoll Anzeige | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3055 | Warnung | Fehler bei Moduskonfiguration | Wird erzeugt, wenn der ausgewählte Modus falsch konfiguriert wird. Beispielsweise Konfiguration von zwei Bolzen mit der gleichen Bolzennummer oder dem gleichen Kanal, unvollständige Moduskonfiguration. | Überprüfen Sie ToolsTalk 2 auf Fehler bei der Moduskonfiguration. | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Steuerung, Antrieb und StepSync
3056 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Werkzeug oder Laufwerk fehlt | Wird erzeugt, wenn einem verwendeten Kanal ein Laufwerk oder Werkzeug fehlt. | Überprüfen Sie das Kanalmenü auf der MMS. Verbinden Sie das fehlende Laufwerk oder Werkzeug. | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Steuerung, Antrieb und StepSync
3057 | Info | Kann nicht gestartet werden: Der Kanal wird bereits verwendet | Erzeugt, wenn ein benötigter Kanal einer anderen virtuellen Station zugewiesen wurde. |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3058 | Info | Kein Modus ausgewählt |  | Modus auswählen. | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Steuerung, Antrieb und StepSync
3059 | Warnung | Verbindung mit Lizenzmanager von Atlas Copco fehlgeschlagen | Zeigt an, dass der Controller keine Verbindung mit dem lokalen Lizenzmanager zum Erhalt von Lizenzen aufbauen konnte. | Lokales Netzwerk prüfen Wenn die Verbindung erneut fehlschlägt, warten Sie den Controller. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3061 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Freigabesignal ist niedrig |  |  | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Steuerung, Antrieb und StepSync
3062 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Stoppsignal ist hoch |  |  | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Steuerung, Antrieb und StepSync
3063 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Alle Kanäle gesperrt | Alle Kanäle wurden auf gesperrt gesetzt, daher kann keine Verschraubung gestartet werden. | Mindestens ein Kanal muss auf nicht gesperrt gesetzt sein. | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Steuerung, Antrieb und StepSync
3064 | Warnung | Fehlerhafte Trägernummer | Der Hex-Schalter eines FlexCarriers wurde auf Null gesetzt. | Setzen Sie den Schalter auf einen von Null verschiedenen Wert. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3065 | Warnung | Notaus-Konfigurationsstecker des Trägers vom falschen Typ oder fehlt | Der Notaus-Konfigurationsstecker eines Trägers fehlt oder der Stecker ist vom falschen Typ. | Setzen Sie einen Stecker des korrekten Typs ein. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3066 | Warnung | Trägerspannung Einlass Kein 3-phasiger Wechselstrom |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3067 | Warnung | Trägerspannung Einlass Eine Wechselstromphase fehlt |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3068 | Warnung | Träger: Interne 24-VDC-Stromversorgungseinheit defekt |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3069 | Warnung | Träger 24-V-Ausgangsanschluss wegen Überstrom deaktiviert |  | Führen Sie einen System-Reset durch. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3070 | Warnung | Träger, Hardware-Fehler PF6 FlexControl-Kabel OUT |  | Führen Sie einen System-Reset durch. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3071 | Warnung | Träger, Hardware-Fehler PF6 FlexControl-Kabel IN |  | Führen Sie einen System-Reset durch. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3072 | Warnung | Not-Halt Fehler 24-VDC-Stromversorgung durch Kurzschluss |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3073 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Notstopp für System wurde ausgelöst | Dieses Ereignis wird beim Zuweisen von mehreren Spindeln durch „preStartCheckFailed“ aufgrund eines Notaus ausgelöst. | Setzen Sie den Notaus zurück. | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Steuerung, Antrieb und StepSync
3074 | Warnung | Träger überhitzt |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3075 | Warnung | Trägertemperatur IO |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3076 | Warnung | Träger: Überlast der internen 24-VDC-Stromversorgung | Der Stromausgang vom internen Netzteil ist zu hoch. | Trennen Sie andere Träger, die vom Netzteil mit Strom versorgt werden. Trennen Sie alle externen Geräte, die die 24-VDC-Stromversorgung nutzen. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3077 | Warnung | Träger: Interne 24-VDC-Stromversorgung Überspannung | Der Spannungsausgang vom internen Netzteil ist zu hoch. | Tauschen Sie den Träger aus. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3078 | Warnung | Träger: Interne 24-VDC-Stromversorgung Unterspannung | Der Spannungsausgang vom internen Netzteil ist zu niedrig. | Tauschen Sie den Träger aus. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3079 | Warnung | Externe Versorgung für Träger: 24-VDC-Überspannung | Die Sicherungs-Eingangsspannung ist größer als 27 VDC. | Passen Sie die Sicherungs-Eingangsspannung an. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3080 | Warnung | Externe Versorgung für Träger: 24-VDC-Unterspannung | Die Sicherungs-Eingangsspannung ist kleiner als 19 VDC. | Passen Sie die Sicherungs-Eingangsspannung an. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3081 | Warnung | Trägerspannung Einlass 3-Phasen-Wechselstrom-Überspannung | Die Eingangsspannung ist zu hoch. | Senken Sie die Eingangsspannung auf 400 VAC oder 480 VAC. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3082 | Warnung | Trägerspannung Einlass 3-Phasen-Wechselstrom-Unterspannung | Die Eingangsspannung ist zu niedrig. | Erhöhen Sie die Eingangsspannung auf 400 VAC oder 480 VAC. | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3083 | Fehler | Falsche Anybus/Profisafe-Modul-Firmware |  |  | Protokoll Anzeige | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Steuerung, Antrieb und StepSync
3084 | Fehler | Laufzeitfehler Soft-PLC | eCLR wurde unkontrolliert beendet. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Steuerung, Antrieb und StepSync
3085 | Warnung | Träger: Gebläsemodul außer Betrieb |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3086 | Warnung | Träger: Gebläsemodul teilweise außer Betrieb |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3087 | Warnung | Träger: Linkes Gebläsemodul außer Betrieb |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3088 | Warnung | Träger: Linkes Gebläsemodul teilweise außer Betrieb |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3089 | Warnung | Träger: Rechtes Gebläsemodul außer Betrieb |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3090 | Warnung | Träger: Rechtes Gebläsemodul teilweise außer Betrieb |  |  | Protokoll Anzeige | Flex | Steuerung, Antrieb und StepSync
3100 | Warnung | Moduskonfiguration existiert nicht |  |  | Protokoll Anzeige | Flex StepSync | Steuerung, Antrieb und StepSync
3150 | Fehler | Software nicht IAM-kompatibel | IAM ist nicht mit der auf dem Controller installierten Software kompatibel. | IAM ersetzen. | Protokoll Anzeige Bestät. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3160 | Fehler | Neu installierte Software konnte nicht aktiviert werden | Bei der Aktivierung ist ein Problem aufgetreten. Wenn die neu installierte Software startet, dann erfolgt ein Rückfall zur vorherigen Betriebssoftware. Dieser Fehler tritt ausschließlich während der Softwareinstallation auf, wenn die neue Software nach drei Versuchen nicht gestartet werden konnte. | Nehmen Sie einen Export vor und wenden Sie sich für weitere Unterstützung an Atlas Copco. Notieren Sie die zu installierende Softwareversion sowie die funktionierende Softwareversion. | Protokoll Anzeige Bestät. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3161 | Fehler | Start in unerwarteter Softwarepartition | Die Steuerung wurde bei der inaktiven Softwareseite und nicht bei der erwarteten Softwareseite gestartet. | Notieren Sie die Softwareversion (wählen Sie auf der Startseite der Steuerung „Steuerung > Software“ aus). Versuchen Sie, die Steuerung neu zu starten und vergewissern Sie sich, dass sie beim Neustart mit der richtigen Software läuft. Wenn der Fehler bestehen bleibt, nehmen Sie einen Export vor und wenden Sie sich an Atlas Copco. | Protokoll Anzeige Bestät. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3500 | Fehler | Generischer Lizenzmanager-Fehler | Inkonsistenzen im verwendeten Eigenschaftsverwaltungssystem erkannt. | Wenden Sie sich an einen Atlas Copco-Vertreter. | Protokoll Anzeige Bestät. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3501 | Fehler | Synchronisationsfehler Lizenzmanager |  |  | Protokoll Anzeige Bestät. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3502 | Info | Lizenzmanager-Synchronisierung ausgeführt |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3503 | Warnung | Lizenz-Manager: Andere Quelle wird verwendet | Die Lizenz wird von einer anderen Quelle genutzt. | Lizenzzuordnung prüfen. | Protokoll Anzeige | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3504 | Warnung | Neustart des Lizenzmanagers notwendig |  | Lizenzmanager erneut starten. | Protokoll Anzeige | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3505 | Info | USB-Lizenzsynchronisierung gestartet |  |  | Protokoll | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3506 | Fehler | Fehler bei der USB-Lizenzsynchronisierung |  |  | Protokoll | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3507 | Info | USB-Lizenzsynchronisierung abgeschlossen |  |  | Protokoll | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Steuerung, Antrieb und StepSync
3508 | Info | Eine oder mehrere Lizenzen laufen bald ab. Bitte stellen Sie sicher, dass ein Lizenzserver konfiguriert wurde |  | Lizenzen aktualisieren. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3511 | Warnung | Eine Ihrer Lizenzen besitzt eine abweichende Lizenzdefinition | Inkonsistenzen in einer zu verwendenden Lizenz erkannt. | Wenden Sie sich an einen Atlas Copco-Vertreter. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3550 | Warnung | Lizenz fehlt |  | Korrekte Lizenz installieren. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
3551 | Warnung | Drahtlose Kommunikation durch Lizenzierung deaktiviert |  | Zuweisung der Standalone-Lizenz zur virtuellen Station aufheben. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und StepSync
4010 | Info | Werkzeug durch digitalen Eingang gesperrt | Das Werkzeug ist über ein Digitaleingangssignal gesperrt. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4011 | Info | Werkzeug gesperrt durch Open Protocol | Das Werkzeug ist durch Open Protocol gesperrt. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4012 | Info | Werkzeug durch Feldbus gesperrt | Das Werkzeug ist durch den Feldbus gesperrt. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4013 | Info | Werkzeug durch Stecknuss-Selektor gesperrt | Das Tool ist gesperrt, wenn der Aufsatz-Selektor von der virtuellen Station getrennt wird. | Entsperren durch Master-Freigabe. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4014 | Info | Werkzeug durch Soft-PLC gesperrt | Soft-PLC-Signal hat das Werkzeug gesperrt. | Entsperren durch Master-Freigabe. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4015 | Info | Lösen deaktiviert | Die Lösefunktion ist im Verschraubungsprogramm deaktiviert. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4016 | Info | Verschraubung deaktiviert |  |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4017 | Info | Lösen nicht konfiguriert | Die Lösefunktion ist im gewählten Verschraubungsprogramm nicht konfiguriert | Auswahl eines anderen Verschraubungsprogramms. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4020 | Info | Zu viele NIO-Verschraubungen | In der Gruppe wurde der Wert für max. aufeinanderfolgende NIO-Verschraubungen überschritten |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4025 | Info | Kein Verschraubungsprogramm ausgewählt | Kein Verschraubungsprogramm ausgewählt. | Verschraubungsprogramm oder Gruppensequenz auswählen. | Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4030 | Info | Gruppensequenz abgebrochen | Die Gruppensequenz wurde abgebrochen. |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4031 | Info | Max. Zeit bis zum Abschluss der Gruppensequenz erreicht |  |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4032 | Info | Max. Zeit bis zum Abschluss der ersten Verschraubung erreicht |  |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4035 | Info | Gesperrt durch Liniensteuerung |  |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4040 | Info | Durch alternativen Identifikator gesperrt | Werkzeug durch alternativen Identifikator arretiert. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4050 |  | Ungültige Stecknusskonfiguration | Verschraubungsprogramm mehreren Stecknüssen zugewiesen. | Verschraubungsprogramm mehreren Stecknüssen zugewiesen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4060 | Info | Werkzeug nach abgeschlossener Charge gesperrt | Wenn Sie eine Charge mit der Kennzeichnung \"Werkzeugarretierung\" auf einer abgeschlossenen Chargensequenz laufen lassen, wird dieses Ereignis erstellt, wenn der Auslöser gedrückt wird. | Entriegeln Sie es mithilfe des Signals \"Werkzeugentriegelung\" nach Abschluss des Vorgangs. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4070 | Info | Prozess tritt in manuellen Modus ein | Gibt an, dass der manuelle Modus für eine virtuelle Station aktiviert wurde. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4071 | Info | Prozess tritt in den automatischen Modus ein | Gibt an, dass der automatische Modus für eine virtuelle Station gewählt wurde. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4072 | Info | Schraubenprüfung |  |  | Konfiguration | Flex StepSync | Verschraubungsvorgang
4100 | Warnung | Bezeichner nicht akzeptiert: Ungültige Zeichenkettenlänge |  |  | Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4101 | Warnung | Zeichenkettenauswahl nicht erfolgreich: Mehrere Übereinstimmungen |  |  | Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4102 | Warnung | Zeichenkettenauswahl nicht erfolgreich: Keine Übereinstimmung gefunden |  |  | Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4103 | Warnung | Bezeichner nicht akzeptiert: Identische Zeichenkette bereits erhalten |  |  | Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4104 | Warnung | Bezeichner nicht akzeptiert: Keine Übereinstimmung gefunden |  |  | Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4500 | Info | Ergebnis Antriebsfehler | Interner Antriebsfehler oder Antriebsverlust erkannt. |  | Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4501 | Info | Ergebnis Rehit | Versuch, eine schon festgezogene Schraube anzuziehen, während die Rehit-Erkennung aktiviert ist. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4502 | Info | Ergebnis Soft-Start-Drehmoment zu niedrig | Softstart-Drehmoment unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4503 | Info | Ergebnis Soft-Start-Drehmoment zu hoch | Softstart-Drehmoment über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4504 | Info | Ergebnis Self-Tap-Drehmoment zu hoch | Self-Tap-Drehmoment über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4505 | Info | Ergebnis Self-Tap-Drehmoment zu niedrig | Self-Tap-Drehmoment unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4506 | Info | Ergebnis Sicherheitsdrehmoment zu niedrig | Automatisch berechneter Drehmomentwert zur Sicherstellung eines korrekt montierten Drehmomentsensors. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4507 | Info | Ergebnis Einschraubdrehmoment zu hoch | Einschraubdrehmoment über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4508 | Info | Ergebnis Einschraubwinkel zu hoch | Einschraubwinkel über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4509 | Info | Ergebnis Einschraubdauer zu hoch | Einschraubzeit über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4510 | Info | Ergebnis Einschraubdauer zu niedrig | Einschraubzeit unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4511 | Info | Ergebnis Einschraubdrehmoment zu niedrig | Einschraubdrehmoment unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4512 | Info | Ergebnis Einschraubwinkel zu niedrig | Einschraubwinkel unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4513 | Info | Ergebnis Istwert-Drehmoment zu hoch | Drehmoment für letzte Stufe über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4514 | Info | Ergebnis Istwert-Winkel zu hoch | Winkel für letzte Stufe über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4515 | Info | Ergebnis Istwert-Drehmoment zu niedrig | Drehmoment für letzte Stufe unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4516 | Info | Ergebnis Istwert-Winkel zu niedrig | Winkel für letzte Stufe unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4517 | Info | Ergebnis Zeitüberschreitung Verschraubung | Zeitlimit für Verschraubung überschritten. Für allgemeine Verschraubungsstrategien beträgt die maximale Verschraubungszeit 30 Sekunden. Für eine mehrstufige maximale Verschraubungszeit hängt die maximale Zeitbegrenzung von der Stufenbeschränkung ab. Der Fehlercode ist abhängig von der Verschraubungsphase. | Verschraubung wiederholen: | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4518 | Info | Ergebnis Start verloren | Der Startknopf am Werkzeug wurde losgelassen, bevor der Sollwert erreicht wurde. Bei allgemeinen Verschraubungsstrategien darf der Startknopf nicht losgelassen werden, bevor die Verschraubungsphase abgeschlossen ist. Bei Multistep wird der Fehler angezeigt, wenn der Startknopf losgelassen wird, bevor der Sollwert in einer bestimmten Stufe erreicht wurde. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4519 | Info | Vorzeitiger Drehmomentverlust | Die Stecknuss rutschte von der Mutter. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4520 | Info | Ergebnis Ziel vor letztem Schritt erreicht | Das Sollmoment wurde vor der letzten Stufe des Verschraubungsprogramms erreicht. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4521 | Info | Ergebnis Post-View-Drehmoment zu niedrig | Drehmoment nach Anzeige unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4522 | Info | Ergebnis Post-View-Drehmoment zu hoch | Drehmoment nach Anzeige über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4523 | Info | Ergebnis Post-View-Drehmoment Intervall nicht erreicht | Intervall Drehmoment nach Anzeige nicht erreicht. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4524 | Info | Ergebnis Drehmomentausgleich Intervall nicht erreicht | Momentkompensationsintervall-Winkel vor Einschraubende nicht erreicht. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4525 | Info | Ergebnis der Werkzeugbewegung überschritten | Von einem detaillierten NOK-Verschraubungsstatus. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4526 | Info | Ergebnis SafetyCurrMon-Sensor Fehlzuordnung | Stromüberwachungsfehler. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4527 | Info | Ergebnis der Werkzeugbewegung überschritten |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4538 | Info | Ergebnis Istwert-Überwachungs-Drehmoment zu niedrig | Endgültiges Überwachungsdrehmoment wurde nicht erreicht. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4543 | Info | Ergebnisüberwachung hoch | Nur Schraubenschlüssel. Entdeckten überschrittenen Festziehwert überwachen. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4545 | Info | Ergebnis Kein Rest-Drehmoment | Nur Schraubenschlüssel. Restdrehmoment lag unter der Schwelle. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4546 | Info | Ergebnis Überdrehzahl | Nur Schraubenschlüssel. Schraubschlüssel-Gyro konnte Winkel aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht messen. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4547 | Info | Ergebnis Effektives Lösen | Nur Schraubenschlüssel. Schlüssel hat eine unerwartete Lockerung festgestellt. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4548 | Info | Ergebnis Final Unter Soll | Enddrehmoment liegt unter dem im Verschraubungsprogramm eingestellten Sollmoment. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4549 | Info | TurboTight-Zeitlimit überschritten |  |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4550 | Info | Ergebnis Einschraubimpulse hoch | Maximale Anzahl von Eindrehungs-Impulsen ist überschritten. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4551 | Info | Ergebnis Einschraubimpulse niedrig | Die Eindrehung ist abgeschlossen, bevor die Mindestanzahl von Eindrehungs-Impulsen erreicht ist. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4552 | Info | Ergebnis letzte Impulse hoch | Maximale Anzahl von Impulsen überschritten. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4553 | Info | Ergebnis letzte Impulse niedrig | Die Anziehung ist abgeschlossen, bevor die Mindestanzahl von Impulsen erreicht ist. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4554 | Info | Strom bei Abschaltung zu hoch | Strom bei Abschaltung überschritt Stromgrenze Hoch. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4555 | Info | Strom bei Abschaltung zu niedrig | Gemessener Strom bei Abschaltung lag unter Stromgrenze Niedrig. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4556 | Info | Nicht kategorisierter Multistep-Fehler | Ein Fehler in der mehrstufigen Konfiguration, oft bei der Werkzeugvalidierung. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4557 | Info | Ergebnis Überlast |  |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4600 | Warnung | Daten verwerfen oder Daten zurückhalten verwendet in Kombination mit Gruppenverschraubung. Die Signale haben keinen Effekt |  | Daten verwerfen oder Daten zurückhalten werden nur für Arbeitsaufgaben ohne Gruppensteuerung unterstützt. Wählen Sie eine andere Arbeitsaufgabe aus, wenn die Signale verwendet werden müssen. |  | Flex StepSync | Verschraubungsvorgang
4601 | Info | Daten zurückhalten aktiv: Verschraubungsergebnis wird gesendet, sobald das Signal niedrig ist. |  |  |  | Flex StepSync | Verschraubungsvorgang
4602 | Info | Daten verwerfen aktiv: Verschraubungsergebnis verworfen. |  |  |  | Flex StepSync | Verschraubungsvorgang
5010 | Warnung | Ungültige Parameterwerte für Verschraubungsprogramm | Die Parameter im ausgewählten Verschraubungsprogramm sind ungültig | Überprüfen Sie die Konfiguration des ausgewählten Verschraubungsprogramms, um den Wert des Parameters zu finden und zu ändern. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Programmkonfiguration
5020 | Info | Hauptstarter ist nicht die aktive Startquelle | Wird ausgelöst, wenn nur der Schubstarter konfiguriert wurde und der Benutzer den Hauptstartknopf drückt. Wird so lange ausgelöst, bis der Schubstarter gedrückt wird. | Den Schubstarter zum Starten des Werkzeugs drücken. | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programmkonfiguration
5030 | Info | Die Komplexität des Verschraubungsprogramms überschreitet die Werkzeugkapazität | Das gewählte Verschraubungsprogramm ist für das verwendete STB-Werkzeug zu komplex. Das Werkzeug wird gesperrt. | Reduzieren Sie die Komplexität des Verschraubungsprogramms oder wählen Sie ein anderes Programm. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programmkonfiguration
6010 | Info | Zubehör angeschlossen | Zubehör an Steuerung angeschlossen. |  | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Zubehör
6020 | Info | Zubehör getrennt | Zubehör von Steuerung getrennt. |  | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Zubehör
6021 | Warnung | Feldbus offline | Keine Kommunikation mit dem Feldbus. |  | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Zubehör
6030 | Warnung | Zubehör-Adressenkonflikt | Es sind zwei oder mehr Zubehörgeräte mit derselben Adresse angeschlossen. | Ändern Sie die Adresse am Zubehör. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Zubehör
6040 | Warnung | Zubehör-Kommunikationsfehler | Zeitweise auftretender Kommunikationsfehler mit dem Zubehör. | Kabel und Anschlüsse prüfen. | Protokoll Anzeige Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Zubehör
6041 | Warnung | Feldbusfehler | Kommunikationsfehler mit dem Feldbus. |  | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Zubehör
6042 | Warnung | Abweichung bei Feldbusmodul | Das installierte Feldbusmodul passt nicht zum konfigurierten Modul. | Ändern Sie die Konfiguration, sodass diese zum installierten Modul passt, oder tauschen Sie das installierte Modul gegen das korrekte aus. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Zubehör
6043 | Warnung | Überlauf des Feldbus-Ausgangspuffers | Der für die Feldbuskommunikation verwendete Ausgangspuffer ist ausgeschöpft und ein Überlauf des Puffers ist eingetreten. Eine oder mehrere Signalaktualisierungen wurden verworfen. | Halten Sie die Feldbuskommunikation und die Feldbusdiagnose (falls verwendet) an, um den Puffer wiederherzustellen. Falls dieses Ereignis regelmäßig eintritt, überprüfen Sie die Einrichtung der Feldbuskommunikation einschließlich des SPS-Programms: Zu häufige Aktualisierungen im Verhältnis zu Ihrem Aktualisierungsintervall können zu diesem Szenario führen. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Zubehör
6044 | Warnung | Falsche ID des Feldbus-Providers | Das installierte Feldbusmodul wird nicht unterstützt. | Verbinden Sie ein unterstütztes Feldbusmodul von Atlas Copco. | Protokoll Anzeige Bestät. | Power Focus 8 | Zubehör
6050 | Info | Falsche Stecknuss ausgewählt | Wird ausgelöst, wenn keine oder die falsche Stecknuss ausgewählt wurde. |  | Protokoll Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Zubehör
6090 | Warnung | Barcode-Lesegerät konnte nicht identifiziert werden | Wenn keine spezifische Seriennummer gefunden wird. | Das Barcode-Lesegerät konfigurieren. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Zubehör
7010 | Info | Anzuzeigender Meldungstext | Allgemeines Ereignis für die Anzeige von Meldungen. |  | Anzeige Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Nachricht
8200 | Info | Fehler beim Öffnen des Seriellen Ports | Der zur Nutzung vorgesehene Serielle Port konnte nicht geöffnet werden. | Prüfen Sie die Anschlüsse des Seriellen Ports. | Anzeige Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschiedenes
8214 | Fehler | Falsche Version der EHMI-Software | Die EHMI-Softwareversion ist mit dem Controller nicht kompatibel. | Aktualisieren Sie die EHMI-Softwareversion. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschiedenes

##

Konfiguration - Ereigniscodeliste

Teilt dem Benutzer mit, ob das Ereignis über die Seite „Ereigniskonfiguration“ konfiguriert werden kann.

Verfügbar für - Ereigniscodeliste

Listet Produkte auf, für die der Ereigniscode verfügbar ist.

Gruppen - Ereigniscodeliste

Gruppe, zu der die Ereigniscodes gehören.

Ereignisbeschreibung

Eine kurze Beschreibung des Ereignisses und des Grundes für dessen Eintritt.

Verfahren - Ereigniscodeliste

Gegebenenfalls werden Anweisungen zum Löschen des Ereignisses angegeben.

Protokoll - Ereigniscodeliste

Teilt dem Benutzer mit, ob das Ereignis im Ereignisprotokoll gespeichert werden soll. Beim in dieser Liste angegebenen Wert handelt es sich um die Standardeinstellung.

Anzeige - Ereigniscodeliste

Teilt dem Benutzer mit, ob das Ereignis auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Beim in dieser Liste angegebenen Wert handelt es sich um die Standardeinstellung.

Bestätigung - Ereigniscodeliste

Teilt dem Benutzer mit, ob das Ereignis vor dem Fortfahren bestätigt werden muss. Beim in dieser Liste angegebenen Wert handelt es sich um die Standardeinstellung.

Ereigniscode

Die spezifische Ereignisnummer

Art von Ereignissen - Ereigniscodeliste

Art des Ereignisses: Info, Warnung und Fehler.

Ereignisname

Ein beschreibender Name des Ereignisses