# 채널 명령 - 10054

채널 명령은 개별 공구를 금지하고 해당 공구가 다음 조임에 포함되는 것을 방지하는 입력 신호입니다. 동기화 모드 구성에서 구성된 조임 프로그램 또는 볼트 번호를 교체할 수도 있습니다. 최대 64개의 채널이 지원됩니다.

SoftPLC의 이름: CHANNEL_COMMAND

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
상태 | uint32 배열 | 1 | 64

채널 명령 -10054 신호에는 하위 신호가 포함되어 있습니다. (자세한 정보는 다음을 참조해 주세요. "입력 신호: 하위 신호").

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참